Powrót do Spisu treści

# Ustawienia karty

Na karcie Zaawansowane wyświetlane są właściwości karty WiFi zainstalowanej w komputerze. Ta wersja oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jest zgodna z następującymi kartami:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Ten produkt jest dostępny tylko w instalacjach Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Ten produkt jest dostępny tylko w instalacjach Windows* 7)

## Jak uzyskać dostęp

W menu zaawansowanym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij polecenie Ustawienia karty. Wybierz kartę Zaawansowane.

## Opis ustawień karty WiFi

Nazwa | Opis
--- | ---
Szerokość kanału 802.11n (2,4 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (używa tylko szerokości kanału 20 MHz)

Szerokość kanału 802.11n (5,2 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Tryb 802.11n | Standard 802.11n został rozszerzony względem poprzednich standardów 802.11 przez dodanie obsługi funkcji MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umożliwia zwiększenie przepływności danych w celu zwiększenia szybkości transmisji. Aby ustawić tryb standardu 802.11n karty WiFi, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n.

UWAGA: Aby dla połączeń 802.11n osiągnąć szybkość transmisji większą niż 54 Mb/s, należy wybrać zabezpieczenia WPA2*-AES. Brak zabezpieczeń (opcja Żadne) można wybrać w celu umożliwienia konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów.

Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepływności w celu zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania konfliktów z innymi pasmami lub wyeliminowania problemów związanych ze zgodnością.

Kanał Ad Hoc | O ile pozostałe komputery w sieci Ad Hoc nie stosują innego kanału od kanału domyślnego, nie ma potrzeby zmiany kanału. Wartość: Umożliwia wybór dozwolonego kanału z listy.

- 802.11b/g: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11b i 802.11g (2,4 GHz).
- 802.11a: Tę opcję należy wybrać w przypadku korzystania z częstotliwości pasma ad hoc 802.11a (5 GHz). To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku karty Intel® WiFi Link 1000.

UWAGA: Jeśli kanał 802.11a nie jest wyświetlany, nie można go wykorzystać w inicjowanej sieci Ad Hoc.

Zarządzanie energią w sieci Ad Hoc | Ustaw funkcje oszczędzania energii dla sieci Ad Hoc.

- Wyłączono: Zaznacz w przypadku łączenia się z sieciami Ad Hoc, które zawierają stacje nieobsługujące zarządzania energią w sieci Ad Hoc.
- Maksymalna oszczędność energii: Zaznacz, aby zoptymalizować czas eksploatacji baterii.
- Środowisko z zakłóceniami: Zaznacz, aby zoptymalizować wydajność lub w przypadku łączenia się z wieloma klientami.

Tryb Ad Hoc QoS | Kontrola QoS w sieciach Ad Hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzację ruchu wychodzącego z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej LAN na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM (Wi-Fi Multimedia) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizację Wi-Fi Alliance (WFA). Gdy funkcja WMM jest włączona, karta WiFi korzysta z niej w celu obsługi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytetów dla sieci Wi-Fi.

- WMM włączone (Ustawienie domyślne)
- WMM wyłączone

Brak tolerancji dla kanału 40 MHz | To ustawienie umożliwia komunikowanie sieciom w otoczeniu, że karta WiFi nie toleruje kanałów 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Ustawienie to jest domyślne wyłączone, aby karta nie wysyłała tej informacji. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Zabezpieczenie trybu mieszanego | Umożliwia unikanie kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11b i 802.11g. W środowisku, w którym klienci mogą się nawzajem nie słyszeć, powinny być używane sygnały RTS/CTS. Włączenie sygnału zwrotnego CTS umożliwia zwiększenie przepustowości w środowisku, w którym klienci znajdują się blisko siebie i mogą się wykryć.
Zarządzanie energią | Pozwala wybrać punkt równowagi między zużyciem energii a wydajnością karty WiFi. Suwak zużycia energii przez kartę WiFi określa punkt równowagi między źródłem zasilania komputera a żywotnością baterii.

- Użyj wartości domyślnej: (ustawienie domyślne) Ustawienia zasilania są zależne od źródła zasilania komputera.
- Ręcznie: Określić żądane ustawienie przy użyciu suwaka. Ustawienie najniższe zapewnia maksymalny czas pracy baterii. Ustawienie najwyższe zapewnia maksymalną wydajność.

UWAGA: Oszczędność zużycia energii zależy od ustawień Sieć (infrastruktura).

Agresywność mobilności | To ustawienie umożliwia określanie stopnia agresywności mobilności klienta sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jakości połączenia z punktem dostępu.

- Ustawienie domyślne: Ustawienie równoważące brak mobilności i wydajność.
- Najniższa: Brak mobilności klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obniżenie jakości połączenia powoduje przełączenie na inny punkt dostępu.
- Najwyższa: Klient sieci bezprzewodowej nieustannie śledzi jakość połączenia. Jeśli nastąpi obniżenie jakości, następuje próba znalezienia lepszego punktu dostępu i przełączenia się na ten punkt.

Rozszerzenie przepływności | Zmiana wartości kontroli pakietów.

- Włączone: Zaznacz, aby włączyć rozszerzenie przepływności.
- Wyłączono: (ustawienie domyślne) Zaznacz, aby wyłączyć rozszerzoną przepływność.

Moc transmisji | Ustawienie domyślne: Najwyższe ustawienie poziomu mocy. Najniższa: Najmniejszy zasięg: Ustawianie najniższego poziomu mocy transmisji dla karty. Umożliwia rozszerzenie liczby obszarów zasięgu i ograniczenie obszaru zasięgu. Zmniejsza obszar zasięgu, aby zwiększyć ogólną jakość transmisji, a także uniknąć przeciążenia i zakłóceń innych urządzeń.

Najwyższa: Największy zasięg: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Należy zaznaczyć, aby uzyskać maksymalną wydajność i zasięg w środowiskach z ograniczoną liczbą dodatkowych urządzeń radiowych WiFi.

UWAGA: Ustawienie optymalne dla użytkownika to moc transmisji na możliwie najniższym poziomie, zapewniająca jednak dobrą jakość komunikacji. Ustawienie takie umożliwia działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w zagęszczonych obszarach i zredukowanie zakłóceń innych urządzeń, z którymi dzielona jest przestrzeń radiowa.

UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie w przypadku korzystania z trybu Sieć (infrastruktura) lub Ad Hoc.

Tryb sieci bezprzewodowej | Określ tryb używany do łączenia z siecią bezprzewodową:

- Tylko 802.11a: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a. Nie dotyczy niektórych kart.
- Tylko 802.11b: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b. Nie dotyczy niektórych kart.
- Tylko 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11g.
- 802.11a i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
- 802.11b i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
- 802.11a, 802.11b i 802.11g: (ustawienie domyślne) Łączenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802.11a, 802.11b lub 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.

OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.

### Ustawienia zaawansowane w systemie Microsoft Windows* (Ustawienia karty)

Aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych w systemie Windows* XP:

1. Uruchom system Windows i zaloguj się z uprawnieniami administracyjnymi.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości.
3. Kliknij kartę Sprzęt.
4. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
5. Kliknij dwukrotnie ikonę Karty sieciowe.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zainstalowanej, używanej WiFi.
7. Kliknij przycisk Właściwości.
8. Wybierz kartę Zaawansowane.
9. Zaznacz żądaną właściwość (na przykład Zabezpieczenie trybu mieszanego lub Zarządzanie energią).
10. Aby wybrać nową wartość lub ustawienie, usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości domyślnej. Następnie wybierz nową wartość lub ustawienie. Aby przywrócić wartość domyślną, zaznacz pole wyboru Użyj wartości domyślnej. (Pole Użyj wartości domyślnej nie jest dostępne dla wszystkich właściwości, np. Kanał Ad Hoc. W takim przypadku po prostu wybierz żądane ustawienie).
11. Aby zapisać ustawienia i wyjść z okna, kliknij przycisk OK.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia