Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Αυτό το προϊόν διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Αυτό το προϊόν διατίθεται μόνο σε εγκαταστάσεις Windows* 7)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Παράγοντας μορφής | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Κάρτα PCI Express* Full-Mini και Κάρτα Half-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Κάρτα PCI Express* Half-Mini.
Διαστάσεις | Κάρτα PCI Express Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 και
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi |
Διαμόρφωση συχνότητας | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
Γενικά WiMAX
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Συμμόρφωση με τα πρότυπα | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Σετ δυνατότητας προφίλ συστήματος WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A και 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A, 5A/C, 1A/B και 5BL
Ασφάλεια | Key Management Protocol (PKMv2)
Κρυπτογράφηση | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) που βασίζεται στην κρυπτογράφηση AES
WiMAX
Ζώνη συχνοτήτων | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Διαμόρφωση | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ασύρματο μέσο | Αμφίδρομη λειτουργία: Λειτουργίες TDD | Κλιμακώσιμη ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (SOFDMA): 512 και 1024 FFT
μετάθεση υποφέροντος: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Εύρη ζώνης καναλιών: 5 και 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Εύρη ζώνης καναλιών: 5, 7, 8,75 και 10 MHz
Σετ δυνατότητας έκδοσης δικτύου WiMAX | SPWG/NWG έκδοση 1.5
Απόδοση ρυθμού΄ | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Έως10 Mbps DL και 4 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Έως 20 Mbps DL και 6 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα
(απόδοση OTA, κανάλι 10MHz)

Ισχύς εξόδου πομπού ραδιοσυχνότητας | Συμμόρφωση με ισχύ κατηγορίας 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 and Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n (ανάλογα με τον προσαρμογέα) και Bluetooth 3.0 + HS
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Πρότυπα δικτύου WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 και
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi |
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Καμία
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 5100 και Intel® WiFi Link 5300

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Full-Mini και Κάρτα Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα PCI Express Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini και Κάρτα Half-Mini
Κωδικοί (SKU) | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Διαστάσεις | Κάρτα Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,41-2,474 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά WiFi
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 και 64 bit) και Windows Vista* (32 και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1Χ: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Κρυπτογράφηση | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, CKIP, TKIP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Αυτή είναι η έκδοση του Intel Wireless WiFi 4965AGN με απενεργοποιημένες δυνατότητες 8-2.11n. Τροποποίηση προσχεδίου IEEE P802.11n/D1.0 του ΠΡΟΤΥΠΟΥ [ΓΙΑ] Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων-Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα-Ειδικές απαιτήσεις-Μέρος 11: Προδιαγραφές Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) ασύρματου LAN: Βελτιώσεις για υψηλότερη ρυθμαπόδοση.

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 92% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25ºC έως 55ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz έως 5,85 GHz | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express Mini
Διαστάσεις | Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία διπλού διαφορισμού | Ενσωματωμένη μεταγωγή διπλού διαφορισμού
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 92% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25ºC έως 55ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα |

- Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit)
- Windows Vista* (32 bit και 64 bit)
- Windows* 7 (32-bit και 64 bit)

Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις