返回內容頁

# 規格

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (此產品僅可用於 Windows* 7 安裝)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (此產品僅可用於 Windows* 7 安裝)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

外觀型態 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* 全迷你卡和半迷你卡。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205： PCI Express* 半迷你卡：
尺寸 | 全迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： Tx/Rx： 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205： Tx/Rx： 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 與
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi |
頻率模組 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n)、5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 組態： 1X2 Rx︰ 300、270、243、240、180 Mbps Rx/Tx︰ 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 組態： 2X2 Tx/Rx： 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX 一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

符合標準 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系統設定檔功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A 和 1A/B 設定檔 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A、5A/C、1A/B、和 5BL 設定檔
保全性 | 金鑰管理通訊協定 (PKMv2)
加密 | 基於 AES 加密的 128 位元 CCMP (反模式/CBC-MAC)
WiMAX
頻帶 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
模組 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 雙工模式： TDD 作業 | 可擴充 OFDMA (SOFDMA)： 512 與 1024 FFT
子載體排列： PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 通道頻寬： 5 MHz 與 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 通道頻寬： 5, 7, 8.75 and 10 MHz
WiMAX Network Release 功能組 | SPWG/NWG Release 1.5
速率效能 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 高達 10 Mbps DL 與 4 Mbps UL @ 尖峰速率 (OTA 效能、10MHz 通道) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 高達 20 Mbps DL 與 6 Mbps UL @ 尖峰速率
(OTA 效能、10MHz 通道)

RF 傳輸器輸出功率 | 符合 Power class 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 和 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
網路標準 | 802.11a/b/g/n (因介面卡而異) 與藍芽 3.0 + HS
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi 網路標準 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030： 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230： 802.11a/g/n
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： Tx/Rx (Mbps):300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： Rx (Mbps):300、270、243、240、180 Rx/Tx (Mbps):150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽 | 藍芽版本 3.0 + HS
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WPS、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100
Intel® Centrino® Wireless-N 130

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi |
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | MIMO 組態： 1X1 Tx/Rx： 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍芽支援 | Intel® Centrino® Wireless-N 130： 藍芽 Intel® Centrino® Wireless-N 100： 無
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM, LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 5100 與 Intel® WiFi Link 5300

外觀型態 | PCI Express* 全迷你卡和 半迷你卡
尺寸 | 全迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® WiFi Link 5300 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
外觀型態 | PCI Express* 迷你卡和半迷你卡
SKU | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
尺寸 | 迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.80 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.41-2.474 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 一般
作業系統 | Microsoft Windows XP（32 和 64 位元）和 Windows Vista（32 和 64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM, LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、CKIP、TKIP
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

外觀型態 | PCI Express* 迷你卡
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Rx︰ 300、270、243、240、180 Rx/Tx︰ 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

這是將 8-2.11n 功能停用的 Intel Wireless WiFi Link 4965AGN 版本。802.11n 表示： IEEE P802.11n / D2.0 草案標準修訂 [FOR] 資訊技術 - 電訊和資訊在當地系統和城市網絡之間交換 - 特殊需求 - 第 11 部分： 無線 LAN 媒體存取控制 (MAC) 和實體層級 (PHY) 規格： 對較高傳輸率的增強。

外觀型態 | PCI Express 迷你卡
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

外觀型態 | PCI Express 迷你卡
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

外觀型態 | PCI Express 迷你卡
尺寸 | 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 ºC 至 55 ºC 時)
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6、5.5、2、1 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 |

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明