Vissza a tartalomjegyzékhez

# Adapter-beállítások

A Speciális lap a számítógép WiFi adapterének eszközjellemzőit jeleníti meg. Az Intel® PROSet/Wireless WiFi szoftver jelen verziója az alábbi adapterekkel kompatibilis:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Ez a termék csak Windows* 7 rendszereken áll rendelkezésre)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Ez a termék csak Windows* 7 rendszereken áll rendelkezésre)

## Megnyitás

Az Intel® PROSet/Wireless WiFi-csatlakozás segédprogram Speciális menüjében válassza az Adapter-beállítások pontot. Válassza a Speciális lapot.

## A WiFi adapter beállításainak leírása

Név | Leírás
--- | ---
802.11n csatorna-sávszélesség (2,4 GHz) | A csatornát nagy sávszélességű üzemmódba állítja a maximális teljesítmény érdekében. A csatorna sávszélessége Auto vagy 20 MHz értékűre állítható. Ha a 802.11n csatornák használata tiltott, használja a 20 MHz beállítást. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az alábbi adapterekre:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (csak 20 MHz-es csatorna-sávszélességet használ)

802.11n csatorna-sávszélesség (5,2 GHz) | A csatornát nagy sávszélességű üzemmódba állítja a maximális teljesítmény érdekében. A csatorna sávszélessége Auto vagy 20 MHz értékűre állítható. Ha a 802.11n csatornák használata tiltott, használja a 20 MHz beállítást. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az alábbi adapterekre:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

802.11n üzemmód | A 802.11n szabvány az alapjául szolgáló korábbi 802.11 szabványokat több bemenet és kimenet használatával (MIMO) bővíti ki. A MIMO növeli az adatátvitel sebességét. A WiFi adapter 802.11n üzemmódjának beállításához válassza az Engedélyezve vagy Letiltva lehetőséget. Az alapértelmezés Engedélyezve. Ez a beállítás csak a 802.11n szabványt támogató adapterekre vonatkozik.

MEGJEGYZÉS: 54 Mbit/s-nál nagyobb átviteli sebesség 802.11n csatlakozásokon csak a WPA2-AES biztonság választásával érhető el. A biztonság nélküli beállítás (Nincs) a hálózat beállításainak engedélyezéséhez és hibakereséshez használható.

A rendszergazda az energiafogyasztás csökkentése, más sávok zavarásának kiküszöbölése vagy kompatibilitási problémák elkerülése érdekében engedélyezheti vagy letilthatja a nagy átbocsátású üzemmódot.

Alkalmi csatorna | A csatornát csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az egyenrangú hálózatban található többi számítógép másik csatornát használ. Érték: Válassza ki a listáról az engedélyezett csatornát.

- 802.11b/g: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11b vagy 802.11g (2,4 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni.
- 802.11a: Ezt a beállítást válassza, ha a 802.11a (5 GHz) alkalmi frekvenciasávot kívánja használni. Ez a beállítás nem vonatkozik az Intel® WiFi Link 1000 adapterre.

MEGJEGYZÉS: Ha a 802.11a csatorna nem jelenik meg, 802.11a csatornákon az alkalmi hálózatok létrehozása nem támogatott.

Energiagazdálkodás alkalmi hálózatokon | Az eszköz-eszköz (alkalmi) hálózatokon használandó energiatakarékossági funkciók megadása.

- Letiltás: Akkor válassza, ha olyan alkalmi hálózatra csatlakozik, amelyen egyes állomások nem támogatják az eseti energiagazdálkodást.
- Maximális energiatakarékosság: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja az akkumulátor élettartamát.
- Zajos környezet: Akkor válassza, ha optimalizálni kívánja a teljesítményt vagy több ügyfélgéppel kíván csatlakozni.

Alkalmi QoS üzemmód | A szolgáltatási minőség (QoS) vezérlése alkalmi hálózatokon. A QoS a hozzáférési ponttól a vezeték nélküli LAN felé irányuló forgalmat a forgalom besorolása alapján rangsorolja. A WMM (Wi-Fi MultiMedia) a Wi-Fi Alliance (WFA) QoS-tanúsítványa. Ha a WMM engedélyezett, a WiFi adapter Wi-Fi hálózatokon a WMM segítségével támogatja a prioritás-címkézési és várósor-kezelési funkciókat.

- WMM engedélyezve (alapértelmezés)
- WMM letiltva

Csökkentett sávszélességen működik | Ez a beállítás közli a környező hálózatokkal, hogy ez a WiFi adapter nem kezel 40 MHz-es csatornákat a 2,4 GHz-es sávban. Az alapértelmezett beállítás az, hogy ez ki van kapcsolva (le van tiltva), hogy az adapter ne küldje ezt az értesítést.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik az alábbi adapterekre:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Vegyes üzemmódú védelem | Ez a beállítás az adatütközések elkerülésére szolgál vegyes 802.11b / 802.11g környezetekben. Célszerű használni az RTS/CTS jelpárt, ha az ügyfélgépek esetleg nem hallják egymást. A CTS mindenkinek (CTS-to-self) engedélyezésével javítani lehet az átbocsátást az olyan környezetekben, ahol az ügyfelek közel vannak egymáshoz és hallják egymást.
Energiagazdálkodás | Itt lehet beállítani a WiFi adapter energiafogyasztása és teljesítménye közötti viszonyt. A WiFi adapter teljesítmény-beállító csúszkájával beállítható a számítógép fogyasztása és akkumulátoros üzemideje közötti egyensúly.

- Alapértelmezett érték használata: (Alapértelmezés) - Az energia-beállítások a számítógép tápellátásához igazodnak.
- Kézi: A csúszka a kívánt értékre állítható. A legkisebb érték maximális akkumulátoridőt ad. A legnagyobb érték maximális teljesítményt eredményez.

MEGJEGYZÉS: Az energia-megtakarítás mértéke a Hálózat (infrastruktúra) beállításaitól függ.

A barangolás intenzitása | Ezzel a beállítással előírható, mennyire intenzíven igyekezzen a vezeték nélküli ügyfél barangolás útján jobb kapcsolatot biztosító hozzáférési pontokat keresni.

- Alapértelmezés: Egyensúly a barangolásmentes és a teljesítőképes működés között.
- Legalacsonyabb: A vezeték nélküli ügyfél nem barangol. Csak akkor keres más hozzáférési pontot, ha jelentősen leromlik a kapcsolat minősége.
- Legmagasabb: A vezeték nélküli ügyfél folyamatosan figyeli a kapcsolat minőségét. Ha a minőség romlik, megpróbál egy jobb jelű hozzáférési pontot keresni.

Az átviteli kapacitás növelése | Itt módosítható a Packet Burst Control értéke.

- Engedélyezés: Ez a beállítás engedélyezi az átbocsátás növelését.
- Letiltás: (Alapértelmezés) Ez a beállítás letiltja az átbocsátás növelését.

Adóteljesítmény | Alapértelmezett beállítás: A legnagyobb adási teljesítmény. Legalacsonyabb: Minimális lefedettség: Az adaptert a legkisebb adási teljesítményre állítja be. Lehetővé teszi a lefedett területek számának növelését vagy egy lefedett terület csökkentését. Csökkenti a nagy forgalmú területek lefedettségét, ami javítja az átvitel minőségét, valamint elkerüli a torlódást és más eszközök zavarását.

Legmagasabb: Maximális lefedettség.: Maximális adási szintet állít be. Maximális teljesítményt és lefedettséget biztosít olyan környezetekben, ahol viszonylag kevés más WiFi rádiófrekvenciás eszköz van.

MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor optimális, ha a jó minőségű kommunikációt még biztosító lehető legkisebb adási szint van beállítva. Így lehet nagy sűrűségű területeken a legtöbb vezeték nélküli eszközt működtetni, és csökkenteni az azonos rádiófrekvenciás spektrumot használó más eszközök zavarását.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás a Hálózat (infrastruktúra) vagy az Eszköz-eszköz (alkalmi) üzemmód használatakor hatásos.

Vezeték nélküli üzemmód | Itt állítható be, melyik üzemmódban csatlakozzon az adapter a vezeték nélküli hálózatra:

- Csak 802.11a: A WiFi adapter csak 802.11a hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre.
- Csak 802.11b: A WiFi adapter csak 802.11b hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre.
- Csak 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11g hálózatokra csatlakozhat.
- 802.11a és 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11a és 802.11g hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre.
- 802.11b és 802.11g: A WiFi adapter csak 802.11b és 802.11g hálózatokra csatlakozhat. Ez nem vonatkozik minden adapterre.
- 802.11a, 802.11b vagy 802.11g: (Alapértelmezés) - Csatlakozás 802.11a, 802.11b vagy 802.11g vezeték nélküli hálózatokhoz. Ez nem vonatkozik minden adapterre.

OK | Elmenti a beállításokat és visszatér az előző oldalra.
Mégse | Bezárja a párbeszédpanelt és elveti a módosításokat.

### Microsoft Windows* Speciális beállítások (Adapter-beállítások)

A Windows* XP Speciális beállításainak elérése:

1. Indítsa el a Windows-t és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezzen be.
2. A Windows asztalán kattintson a jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és válassza a Tulajdonságok lehetőséget.
3. Kattintson a Hardver lapra.
4. Kattintson az Eszközkezelő gombra.
5. Kattintson duplán a Hálózati adapterek lehetőségre.
6. Kattintson jobb gombbal a jelenleg használt telepített WiFi adapterre.
7. Kattintson a Tulajdonságok gombra.
8. Válassza a Speciális lapot.
9. Válassza ki a kívánt tulajdonságot (például: Vegyes üzemmódú védelem, Energiagazdálkodás).
10. Új érték vagy beállítás választásához az Alapértelmezett érték használata négyzetet bejelölve előbb távolítsa el az eddigi jelölést. Ezután jelölje be az új értéket vagy beállítást. A vissza kíván térni az alapértelmezéshez, jelölje be az Alapértelmezett érték használata négyzetet. (Az Alapértelmezett érték használata négyzet egyes tulajdonságok, például az Alkalmi csatorna esetén nem jelenik meg. Ebben az esetben egyszerűen jelölje be a kívánt beállítást.)
11. Az OK gombra kattintva mentheti beállításait és bezárhatja az ablakot.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok