Tillbaka till innehåll

# Specifikationer

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (Den här produkten finns enbart tillgänglig på Windows* 7-installationer)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (Den här produkten finns enbart tillgänglig på Windows* 7-installationer)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Anslutningstyp | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card och Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Dimensioner | Full-Mini Card: Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Sändning/mottagning: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Sändning/mottagning: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 och
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulering | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfiguration: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
Allmänt om WiMAX
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Standardföljsamhet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funktionsuppsättning för WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A- och 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A-, 5A/C-, 1A/B- och 5BL-profiler
Säkerhet | Nyckelhanteringsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128-bitars CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baserat på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulering | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådlöst medium | Duplex-läge: TDD-åtgärder | Skalbara OFDMA (SOFDMA): 512 och 1024 FFT
Permutationer under bärvågen: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbandbredd: 5 och 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbandbredd: 5, 7, 8.75 och 10 MHz
Funktionsuppsättning för WiMAX-nätverk | SPWG/NWG version 1.5
Hastighetsprestanda | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 10 Mbit/s DL och 4 Mbit/s DL och 4 Mbit/s UL vid högsta hastighet (OTA-prestanda, 10 MHz-kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Upp till 20 Mbit/s DL och 6 Mbit/s UL vid högsta hastighet
(OTA-prestanda, 10 MHz-kanal)

RF-sändarens uteffekt | Överensstämmer med effektklass 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 och Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Nätverksstandarder | 802.11a/b/g/n (varierar enligt kort) och Bluetooth 3.0 + HS
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi-nätverksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Sändning/mottagning (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Mottagning (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Mottagning/sändning (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 och
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi |
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfiguration: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth-stöd | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 5100 och Intel® WiFi Link 5300

Anslutningstyp | PCI Express* Full-Mini Card och Half-Mini Card
Dimensioner | Full-Mini Card: Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi/WiMAX
Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card och Half-Mini Card
SKU | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Mini Card: Bredd 50,80 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,41-2,474 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt om WiFi
Operativsystem | Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars, CKIP, TKIP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card
Dimensioner | Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Detta är en version av Intel Wireless WiFi 4965AGN med 8-2.11n-funktioner inaktiverade. 802.11n avser: IEEE P802.11n/D2.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput.

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem |

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar