חזרה לתוכן העניינים

# מפרט

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- חיבור רשת Intel® PRO/Wireless 3945BG
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130 (מוצר זה זמין רק בהתקנות של Windows* 7‏)
- Intel® Centrino® Wireless-N 100 (מוצר זה זמין רק בהתקנות של Windows* 7‏)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

גורם צורה | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני PCI Express* Intel® Centrino® Advanced-N 6205 חצי כרטיס מיני PCI Express*
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx‏: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ו-
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

גורם צורה | חצי כרטיס מיני PCI Express*
ממדים | חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 הגדרת תצורה MIMO: 1X2 Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 הגדרת תצורה MIMO: 2X2 Tx/Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d :Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d 802.11a,
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)
WiMAX כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

תאימות לתקנים | 802.16e-2005 Corrigenda 2‏ (D4)
ערכת WiMAX System Profile Feature | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A ו- 1A/B :Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A, 5A/C, 1A/B, ו- 5BL
אבטחה | פרוטוקול ניהול עיקרי (PKMv2)
הצפנה | ‎128-bit CCMP‏ (Counter-Mode/CBC-MAC) מבוסס על הצפנת AES
WiMAX
פס תדר | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz :Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 / GHz
אפנון | UL - QPSK‏, ‎16 QAM‏ DL - QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM
אמצעי אלחוטי | מצב דופלקס: פעולות TDD | OFDMA מדרגי (SOFDMA‏): 512 ו- 1024 FFT
תמורה של נשא משנה: PUSC | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 רוחב פס של ערוץ: ‎5 MHz ו- ‎10 MHz :Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 רוחב פס של ערוץ: 5, 7, 8.75 ו- 10 MHz
ערכת WiMAX Network Release Feature | SPWG/NWG Release 1.5
ביצועי קצב | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 ‎עד 10 Mbps DL ו- ‎4 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel) :Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ‎עד 20 Mbps DL ו- ‎6 Mbps UL בקצב שיא
(ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel)

הספק יציאה של משדר RF | תואם ל- Power Class 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ו- Intel® Centrino® Wireless-N 6230

גורם צורה | חצי כרטיס מיני PCI Express*
ממדים | חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n (משתנה בהתאם למתאם) ו- Bluetooth 3.0 + HS
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
תקני רשת אלחוטית | Intel® Centrino® Wireless-N 1030 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230 802.11a/g/n
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230 Rx/Tx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 3.0 + HS
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## ו- Intel® Centrino® Wireless-N 100
Intel® Centrino® Wireless-N 130

גורם צורה | חצי כרטיס מיני PCI Express*
ממדים | חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi |
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: 1X1 Tx/Rx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130 Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100 ללא
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 5100 ו- Intel® WiFi Link 5300

גורם צורה | כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני PCI Express*
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi/WiMAX
גורם צורה | כרטיס מיני וחצי כרטיס מיני PCI Express*
מספרי SKU | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
ממדים | כרטיס מיני: רוחב 50.80 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ חצי כרטיס מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎2.41-2.474 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi כללי
מערכות הפעלה | Windows* XP‏ (32 ו- 64 סיביות) ו- Windows Vista*‏ (32 ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
הצפנה | AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות, CKIP‏, TKIP
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express*
ממדים | רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Rx‏: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx‏: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

זוהי גרסה של Intel Wireless WiFi 4965AGN עם יכולות 8-2.11n מנוטרלות. 802.11n מתייחס אל: תיקון טיוטה IEEE P802.11n / D2.0 לתקן [עבור] טכנולוגיית מידע - טלקומוניקציה והחלפת ומידע בין מערכות - רשתות מקומיות ומטרופוליטניות - דרישות ספציפיות - סעיף 11: מפרטי Medium Access Control‏ (MAC) ו- Physical Layer‏ (PHY) של רשת LAN אלחוטית: שיפורים לתפוקה גבוהה יותר.

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express
ממדים | רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express
ממדים | רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 92% ללא עיבוי (בטמפרטורה של 25 C עד 55 C)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## חיבור רשת Intel® PRO/Wireless 3945BG

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express
ממדים | רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 92% ללא עיבוי (בטמפרטורה של 25 C עד 55 C)
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה |

- Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
- Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)

אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור