目次に戻る

# 仕様

サポートしている Bluetooth* コア インタフェース:

- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インターフェース) v3.0
- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インターフェース) v2.1 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インターフェース) v2.0 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インターフェース) v1.2
- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インターフェース) v1.1

サポートしている Bluetooth* プロファイル:

- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP: オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル) ターゲットおよびコントローラ
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP: 高度オーディオ配信プロファイル) ソースおよびシンク
- Basic Imaging Profile (BIP: ベーシック イメージング プロファイル) イメージ配信サーバー
- Basic Printing Profile (BPP: 基本印刷プロファイル) 送信クライアント
- デバイス ID
- Dial-Up Networking Profile (DUN: ダイヤルアップ ネットワーキング プロファイル) データ端末
- Fax Profile (FAX: ファックス プロファイル) データ端末
- File Transfer Profile (FTP: ファイル転送プロトコル) クライアントおよびサーバー
- Generic A/V Distribution Profile (GAVDP: 一般オーディオ/ビデオ配信プロファイル) ソース
- Generic Access Profile (GAP: 一般アクセス プロファイル)
- Generic Object Exchange Profile (GOEP: 一般オブジェクト交換プロファイル) クライアントおよびサーバー
- Hands-Free Profile (HFP: ハンズフリー プロファイル) オーディオ ゲートウェイ
- Hardcopy Replacement Profile (HCRP: ハードコピー リプレースメント プロファイル) ホスト
- Headset Profile (HSP: ヘッドセット プロファイル) オーディオ ゲートウェイ
- Human Interface Device Profile (HID: ヒューマン インターフェース デバイス プロファイル) ホスト
- Object Push Profile (OPP: オブジェクト プッシュ プロファイル) クライアントおよびサーバー
- Personal Area Network Profile (PAN: パーソナル エリア ネットワーク プロファイル) PAN-U クライアントおよび PAN-GN グループ アドホック ネットワーク
- Phone Book Access Profile (PBAP: 電話帳アクセス プロファイル)
- Serial Port Profile (SPP: シリアル ポート プロファイル) デバイス A および B
- Service Discovery Application Profile (SDAP: サービス検索アプリケーション プロファイル) クライアントおよびサーバー
- Synchronization Profile (SYNC: 同期プロファイル) クライアント

Bluetooth* プロトコル:

- Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP: オーディオ/ビデオ制御トランスポート プロトコル)
- Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP: オーディオ/ビデオ配信トランスポート プロトコル)
- Bluetooth* Network Encapsulation Protocol (BNEP: Bluetooth ネットワーク カプセル化プロトコル)
- Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP: 論理リンク制御および適合プロトコル)
- Link Manager Protocol (LMP: リンク管理プロトコル)
- Object Exchange Protocol (OBEX: オブジェクト交換プロトコル)
- RF 通信 (RFCOMM)
- Service Discover Protocol (SDP: サービス検索プロトコル)

特徴:

- 直感的に理解できる Explorer ユーザー インターフェース
- Bluetooth* 3.0 および 2.1、2.0 SIG BQE 認証およびリスティング
- AT Command Handler (ATx: AT コマンド ハンドラ)

頭字語のリスト:

A2DP | - Advanced Audio Distribution Profile (高度オーディオ配信プロファイル)
AFH | - Adaptive Frequency-Hopping (適応型周波数ホッピング)
AMP | - Alternate MAC/PHY
AVRCP | - Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル)
BIP | - Basic Imaging Profile (ベーシック イメージング プロファイル)
BPP | - Basic Printing Profile (基本印刷プロファイル)
EDR | - Enhanced Data Rate (エンハンスド データ レート)
EEPROM | - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (電気的に消去可能な プログラマブル ROM)
EMC | - electromagnetic compliance (電磁両立性)
FTP | - File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル)
HFP | - Hands-Free Profile (ハンズフリー プロファイル)
HSP | - Headset Profile (ヘッドセット プロファイル)
ISM バンド | - Industrial Scientific and Medical Band (産業科学医療用バンド)
LAN アダプタ | - Local Area Network (ローカル エリア ネットワーク) アダプタ
MAC/PHY | - Media Access Control/Physical Layer (メディア アクセス コントロール/物理層)
OBEX | - Object Exchange (オブジェクト交換)
OPP | - Object Push Profile (オブジェクト プッシュ プロファイル)
PBAP | - Phone Book Access Profile (電話帳アクセス プロファイル)
PIN | - Personal Identification Number (個人識別番号)
TCP/IP (ネットワーキング プロトコル) | - 伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル
VoIP | - ボイス オーバー IP

トップに戻る | 目次に戻る | 商標および免責事項