Voltar ao Índice

# Usar portas seriais

O Intel® PROSet/Wireless Software oferece portas seriais virtuais que podem ser usadas como substituição de cabos para aplicativos legados que precisam de uma conexão serial para funcionar.

Depois que a porta serial virtual é configurada, todos os aplicativos legados podem ser executados em qualquer um dos dispositivos através da porta serial virtual, como se houvesse um cabo serial real conectando os dois dispositivos.

Perfis e funções compatíveis:

- Perfil de porta serial (SPP) (dispositivos A e B): permite usar portas Com virtuais de entrada e saída

Nota: as portas seriais instaladas para determinado dispositivo só podem ser usadas para comunicação com esse dispositivo. Se você quiser configurar conexões seriais com outros dispositivos habilitados para Bluetooth*, será necessário instalar portas seriais adicionais.

### Instalar uma porta Com virtual de saída

Para instalar uma porta Com virtual de saída, siga estas etapas:

1. Coloque seu dispositivo no estado de descoberta e encontre seu dispositivo na lista de dispositivos: abra a janela Meu Bluetooth. Se ele não for exibido, realize uma pesquisa de dispositivos.
2. Clique duas vezes no ícone do dispositivo para abrir a janela Meu dispositivo Bluetooth que exibe todos os serviços disponíveis.
   Seu dispositivo requer autenticação (ou emparelhamento) para permitir a conexão ou até mesmo procurar serviços.
3. Clique no botão Instalar na seção Instalar porta serial do grupo Comunicações.
   Assim que o driver for configurado, a janela será atualizada para informar sobre as portas seriais instaladas.

Para desinstalar uma porta Com virtual de saída, clique no botão Desinstalar na seção Instalar porta serial do grupo Comunicações.

### Instalar uma porta Com virtual de entrada

Para instalar uma porta Com virtual de entrada, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito no ícone da bandeja Meu Bluetooth e selecione Minhas configurações Bluetooth...
2. Selecione Configurações de portas seriais na janela Minhas configurações Bluetooth.
3. Clique no botão Adicionar ... na lista de portas seriais virtuais. Assim que o driver for configurado, a janela será atualizada para informar sobre as portas seriais instaladas.

Para desinstalar uma porta Com virtual de entrada, clique no botão Remover em Configurações da porta serial na janela Minhas configurações Bluetooth.

Voltar ao topo | Voltar ao Índice | Marcas registradas e isenções de responsabilidade