목차로 이동

# 헤드셋 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 통해 컴퓨터에서 Bluetooth* 무선 기술 스테레오 및 모노 헤드셋을 사용하여 음악을 듣고 VoIP 전화를 받을 수 있습니다. 또한 컴퓨터를 기타 Bluetooth* 지원 장치의 스피커로 사용할 수도 있습니다.

지원되는 오디오 프로파일은 다음과 같습니다.

- A2DP 싱크 및 소스
- AVRCP 컨트롤러 및 대상
- HFP/HSP 오디오 게이트웨이
- Windows Media Player/Center와 통합
- Skype*와 통합

## 컴퓨터의 음악을 헤드셋에서 재생

Bluetooth* 무선 기술 스테레오 헤드셋을 컴퓨터에 연결하여 음악을 듣고 컴퓨터에서 실행 중인 오디오 플레이어 소프트웨어를 제어할 수 있습니다.

Bluetooth* 무선 기술 헤드셋에서 컴퓨터의 음악을 재생하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 장치 목록에서 헤드셋 장치 검색: 내 Bluetooth 창에 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행하십시오.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 Bluetooth* 지원 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수도 있습니다.
3. 헤드셋 장치를 컴퓨터에 연결하려면 오디오 및 비디오 그룹의 음악 듣기 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.
4. 연결되면 내 Bluetooth 장치 창에 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 전화 그룹의 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 섹션에 있는 연결 단추가 비활성화됩니다.
   헤드셋을 구성한 후에는 해당 헤드셋이 컴퓨터의 기본 오디오 장치가 되며 컴퓨터에서 재생되는 음악을 듣는 데 이를 사용할 수 있습니다.
   참고: 한 번에 하나의 오디오 연결만 허용됩니다. 다른 오디오 장치를 연결하려면 먼저 기존 오디오 연결을 해제해야 합니다.

기존 오디오 연결을 해제하려면 오디오 및 비디오 그룹의 음악 듣기 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

헤드셋에서 음악을 들을 수 없는 경우 아래 설명에 따라 기본 오디오 장치 설정을 확인하십시오.

기본 오디오 장치

오디오 연결이 수립되면 Windows 시스템에서 Bluetooth 오디오 장치가 기본 재생 장치로 자동 설정됩니다.

드문 경우이긴 하지만 Bluetooth 오디오 기본 장치 설정이 자동으로 작동하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 헤드셋과의 연결이 수립되기 전에 다른 오디오 장치를 기본 오디오 장치로 수동으로 설정한 경우 Bluetooth 오디오 장치가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 경우에는 제어판의 하드웨어 및 소리 섹션에 있는 오디오 장치 관리 또는 시스템 트레이 메뉴에서 Windows 소리 속성을 열고 Bluetooth 오디오 장치를 기본 장치로 설정합니다.

헤드셋이 꺼져 있거나 연결이 해제된 경우, Windows 운영 체제에서는 기본 오디오 장치를 이전의 기본 장치로 다시 전환합니다.

## 음악 감상 중 VoIP(Voice over IP) 통화 수신

Intel® PROSet/Wireless Software를 통해 컴퓨터에서 음악을 듣고 Skype* 통화를 받으면서 스테레오 및 모노 헤드셋을 원활하게 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 지원됩니다.

- 헤드셋 버튼으로 미디어 플레이어 제어

- 재생 정지/일시 정지/다시 시작
- 다음/이전 트랙으로 이동
- 볼륨을 크게/작게 제어

- 해당 헤드셋 버튼을 사용하여 Skype*로 걸려오는 전화를 받거나 받지 않습니다.
- Skype* 통화가 진행되면 음악이 자동으로 일시 정지되고 통화가 끝나면 다시 재생됩니다.

참고: 이러한 기능이 원활하게 작동하려면 Windows Media Player에 Bluetooth 플러그인을 설정하고 "btplayerctrl.exe" 플러그인에 대한 Skype* 액세스를 허용해야 합니다.

## VoIP 통화에 Bluetooth 헤드셋 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 사용하여 대부분의 헤드셋을 VoIP 전화 프로그램의 오디오 통신 장치로 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 VoIP 통신 장치로만 사용하려는 경우 다음과 같은 단계를 수행하십시오. 걸려오는 Skype* 전화를 받으면서 음악을 들으려면 음악 감상 중 VoIP(Voice over IP) 통화 수신의 절차를 수행하십시오.

이 경우 Skype*가 통합된 Intel® PROSet/Wireless Software에서 필요한 모든 재구성이 이루어집니다.

헤드셋 장치와 관련한 작업을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 장치 목록에서 헤드셋 장치 검색: 내 Bluetooth 창에 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행하십시오.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 Bluetooth* 지원 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수도 있습니다.
3. 헤드셋을 컴퓨터에 통신 장치로 연결하려면 전화 그룹의 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.

연결되면 내 Bluetooth 장치 창에 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 오디오 및 비디오 및 전화 그룹의 다른 섹션에서 연결 단추가 비활성화됩니다. 연결되면 헤드셋을 Skype*와 같은 VoIP 프로그램에서 기본 통신 오디오 장치로 사용할 수 있습니다.

중요 참고 사항: 한 번에 하나의 오디오 연결만 허용됩니다. 다른 오디오 장치에 연결하기 전에 먼저 기존 오디오 연결을 해제해야 합니다.

기존 오디오 연결을 해제하려면 전화 그룹의 VoIP 통화를 핸즈프리로 전달 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

## 컴퓨터 스피커를 통해 장치의 음악 듣기

Intel® PROSet/Wireless Software를 사용하여 Bluetooth* 지원 장치의 음악을 컴퓨터에 연결된 기본 오디오 장치로 재생할 수 있습니다.

컴퓨터를 Bluetooth* 지원 장치의 스피커로 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 장치 목록에서 장치 검색: 내 Bluetooth 창에 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행하십시오.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
3. 오디오 및 비디오 그룹의 음악 재생 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.
   이 작업이 완료되면 원격 장치의 오디오 스트림이 컴퓨터 스피커(또는 구성된 다른 기본 오디오 장치)로 전달됩니다.

음악 재생 연결이 활성화된 경우 미디어 제어 도구 모음을 사용하여 Bluetooth*를 통한 원격 미디어 플레이어를 제어할 수 있습니다. 도구 모음이 컴퓨터의 Windows 시스템 도구 모음에 자동으로 추가됩니다. 도구 모음에서는 재생/정지, 다음/이전 트랙 및 볼륨 제어와 같은 기본적인 동작이 지원됩니다.

컴퓨터를 스피커로 사용하는 것을 중지하려면 오디오 및 비디오 그룹의 음악 재생 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지