# קביעת תצורה ושליטה ב-Bluetooth

כדי לגשת לחלון 'הגדרות Bluetooth', פתח את תפריט מגש Bluetooth ובחר בפריט התפריט הגדרות Bluetooth. חלון 'הגדרות Bluetooth' מופיע. הגדר את תצורת Bluetooth כמתואר בסעיפים הבאים.

## ניהול מצב הרדיו של Bluetooth

יישומי המגש של תוכנת Intel® PROSet/Wireless Software מאפשרים לך להפעיל ולכבות את מודול תדר הרדיו של Bluetooth באמצעות המחשב:

1. כדי להפעיל תדר רדיו של Bluetooth, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל מגש Bluetooth ולאחר מכן בחר הפעל מתאם.
2. כדי לכבות תדר רדיו של Bluetooth, לחץ על סמל מגש Bluetooth ולאחר מכן בחר כבה מתאם או פתח את חלון 'הגדרות Bluetooth' ובחר בתיבת הסימון כבה את מתאם Bluetooth בכרטיסייה אפשרויות.

## קביעת תצורה של תיקייה משותפת

כדי לנהל את אפשרויות שיתוף הקבצים של Bluetooth, בחר בכרטיסייה תיקייה משותפת בתוך חלון הגדרות Bluetooth.

### הפעלת שיתוף קבצים

כדי לאפשר שיתוף קבצים מהמחשב, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר בתיבת הסימון אפשר להתקנים מרוחקים לעיין בתיקייה משותפת.
2. לחץ על עיון כדי לבחור בנתיב התיקייה המשותפת המקומי במחשב שלך.
3. לחץ על אישור.
   כל הקבצים והתיקיות בנתיב התיקייה המשותפת משותפים עם התקני Bluetooth.

#### הגדרת גישה לקריאה בלבד לקבצים משותפים

ניתן להגביל את הגישה של התקנים מרוחקים לגישת קריאה בלבד בתיקייה המשותפת על-ידי ביטול הבחירה בתיבת הסימון אפשר להתקנים מרוחקים לשנות תוכן של תיקיה משותפת.

### השבתת שיתוף קבצים

כדי למנוע שיתוף קבצים מהמחשב, בטל את הבחירה בתיבת הסימון אפשר להתקנים מרוחקים לעיין בתיקייה משותפת ולחץ על אישור.

## תצורת שמע

כדי לנהל את אפשרויות השמע של Bluetooth, בחר בכרטיסייה שמע בחלון הגדרות Bluetooth.

#### הפעלת הגנה על תוכן (Serial Copy Management System (SCMS-T

Intel® PROSet/Wireless Software פועלת עם אוזניות שמוגנות על-ידי סכמת ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) להגנת תוכן SCMS-T. כדי לאפשר חיבור שמע עבור התקנים שתומכים בהגנת תוכן SCMS-T בלבד, בחר בתיבת הסימון התחבר להתקן שמע אם הוא תומך הגנה על תוכן SCMS-T בלבד.

#### סנכרון פעולת Skype עם אוזניית Bluetooth שנבחרה

Intel® PROSet/Wireless Software מבצעת מיתוג שיחות אוטומטי של Skype לכל אחת מאוזניות Bluetooth המחוברות. כדי להפעיל תכונה זו, הגדר את האפשרות אפשר מיתוג Skype ובחר את שם אוזניית השמע של Bluetooth שחוברה לפני כן מתוך התפריט הנפתח.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה אם תוכנת Skype לא מותקנת במחשב.

## הגדרות מהירות גבוהה

Intel® PROSet/Wireless Software תוכל ליהנות משידור נתונים במהירות גבוהה באמצעות התקני Bluetooth התומכים במפרט Bluetooth v3.0+HS.

כדי לנהל את אפשרויות המהירות הגבוהה, בחר בכרטיסייה Bluetooth 3.0+HS בחלון 'הגדרות Bluetooth'.

#### הפעלת תמיכה במצב מהירות גבוהה

כדי לאפשר תמיכה במפרט Bluetooth v3.0+HS, בחר בתיבת הסימון אפשר תמיכה במצב מהירות גבוהה.