عودة إلى المحتويات

# استخدام منافذ التوالي

يقدم برنامج Intel® PROSet/Wireless Software منافذ توال افتراضية يمكن استخدامها كبديل للكابل في التطبيقات القديمة التي تحتاج إلى اتصال متوال لكي تعمل.

بعد أن تتم تهيئة منفذ التوالي الافتراضي، يمكن تشغيل أي تطبيق قديم على جهازين، وذلك باستخدام منفذ التوالي الافتراضي كما لو كان هناك كابل توالي حقيقي يصل بين الجهازين.

الخصائص والوظائف المدعومة:

- الجهاز A وB لخاصية منفذ التوالي (SPP): يتيح لك إمكانية استخدام منافذ Com الافتراضية الواردة والصادرة

ملاحظة: يمكن استخدام منافذ التوالي التي يتم تثبيتها لجهاز معين للاتصالات مع هذا الجهاز فقط. يجب تثبيت منافذ توال إضافية إذا كنت تريد تهيئة اتصالات متوالية مع أجهزة أخرى تتاح عليها خاصية Bluetooth*.

### تثبيت منفذ Com افتراضي صادر

لتثبيت منفذ Com افتراضي صادر، اتبع الخطوات التالية:

1. ضع جهازك في وضع الظهور وقم بالبحث عنه في قائمة الأجهزة: افتح النافذة "نافذتي Bluetooth"، وإذا لم يكن جهازك معروضًا، فقم بإجراء بحث عن الأجهزة.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الجهاز لفتح نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" التي تعرض كافة الخدمات المتوفرة.
   قد يتطلب جهازك اعتماد (أو اقتران) لتسمح بإنشاء اتصال أو مجرد البحث عن خدمات.
3. انقر فوق الزر تثبيت في القسم إعداد منفذ التوالي في المجموعة الاتصالات.
   وبمجرد تهيئة برنامج التشغيل، يتم تحديث النافذة لإعلامك بمنافذ التوالي التي تم تثبيتها.

لإلغاء تثبيت منفذ Com افتراضي صادر، انقر فوق الزر إلغاء التثبيت في القسم إعداد منفذ التوالي في المجموعة الاتصالات.

### تثبيت منفذ Com افتراضي وارد

لتثبيت منفذ Com افتراضي وارد، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة شريط الأدوات نافذتي Bluetooth، ثم حدد إعدادات Bluetooth...
2. حدد إعدادات منافذ التوالي في النافذة "إعدادات Bluetooth".
3. انقر فوق الزر إضافة... في قائمة منافذ التوالي الافتراضية. وبمجرد تهيئة برنامج التشغيل، يتم تحديث النافذة لإعلامك بمنافذ التوالي التي تم تثبيتها.

لإلغاء تثبيت منفذ Com افتراضي وارد، انقر فوق الزر إزالة في إعدادات منافذ التوالي في النافذة "إعدادات Bluetooth".

عودة إلى أعلى | عودة إلى المحتويات | العلامات التجارية وإخلاء المسؤولية