# Управление и настройка Bluetooth

Чтобы открыть окно настроек Bluetooth, откройте меню Bluetooth на панели задач и выберите пункт Настройки Bluetooth. Откроется окно настроек Bluetooth. Настройте конфигурацию Bluetooth, как указано в следующих разделах.

## Управление состоянием радиопередатчика Bluetooth

С помощью программы Intel® PROSet/Wireless Software можно включать и выключать радиомодуль Bluetooth с компьютера.

1. Чтобы включить радиопередатчик Bluetooth, щелкните правой кнопкой мыши значок Bluetooth на панели задач и выберите Включить адаптер.
2. Чтобы выключить радиоприемник Bluetooth, щелкните значок Bluetooth на панели задач и выберите Выключить адаптер или откройте окно настроек Bluetooth и установите флажок Выключить адаптер Bluetooth на вкладке Параметры.

## Конфигурация открытой для доступа папки

Чтобы управлять параметрами совместного использования файлов через Bluetooth, выберите вкладку Открытая для доступа папка в окне настроек Bluetooth.

### Активация функции совместного использования файлов

Чтобы активировать функцию совместного использования файлов с компьютера, сделайте следующее.

1. Установите флажок Разрешить удаленным устройствам выполнять обзор открытой для доступа папки.
2. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать путь к локальной, открытой для доступа папке на компьютере.
3. Нажмите кнопку OK.
   Все файлы и папки, которые находятся в открытой для доступа папке, будут доступны устройствам Bluetooth.

#### Предоставление доступа к общим файлам только для чтения

Доступ удаленных устройств к открытой для доступа папке можно ограничить, предоставив его только для чтения. Для этого достаточно снять флажок Разрешить удаленным устройствам изменять содержимое открытой для доступа папки.

### Выключение функции совместного использования файлов

Чтобы запретить совместное использование файлов с компьютера, снимите флажок Разрешить удаленным устройствам выполнять обзор открытой для доступа папки и нажмите кнопку OK.

## Конфигурация аудио

Для управления параметрами аудио в Bluetooth выберите вкладку Аудио в окне настроек Bluetooth.

#### Активация системы защиты содержимого от копирования (SCMS-T)

Программа Intel® PROSet/Wireless Software поддерживает гарнитуры, защищенные системой защиты SCMS-T по технологии DRM (управление цифровыми правами). Чтобы разрешить аудиоподключение только для устройств, которые поддерживают SCMS-T, установите флажок Соединить с аудиоустройством только при условии поддержки защиты контента SCMS-T.

#### Синхронизация работы Skype с выбранной гарнитурой Bluetooth

Программа Intel® PROSet/Wireless Software выполняет автоматическую переадресацию вызовов в программе Skype на любую из подключенных гарнитур Bluetooth. Чтобы активировать эту функцию, задайте параметр Разрешить переключение на Skype и выберите уже подключенную аудиогарнитуру Bluetooth в раскрывающемся меню.

Примечание. Этот параметр недоступен, если программа Skype не установлена на компьютере.

## Настройки высокоскоростного режима

С программой Intel® PROSet/Wireless Software можно использовать высокоскоростную передачу данных между устройствами Bluetooth, поддерживающими стандарт Bluetooth v3.0+HS.

Для управления параметрами высокоскоростного режима выберите вкладку Bluetooth 3.0+HS в окне настроек Bluetooth.

#### Включение поддержки высокоскоростного режима

Чтобы включить поддержку стандарта Bluetooth v3.0+HS, установите флажок Включить поддержку высокоскоростного режима.