กลับสู่เนื้อหา

# การใช้เครือข่าย

ด้วย Intel® PROSet/Wireless Software คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อทางเครือข่าย TCP/IP ปกติกับอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะมีบริการเครือข่าย Bluetooth* การใช้บริการเหล่านี้ ทำให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อทางเครือข่าย TCP/IP ปกติกับอุปกรณ์

โปรไฟล์และบทบาทที่รองรับ:

- ไคลเอนต์โปรไฟล์เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล (PAN) PAN-U: ช่วยให้คุณเข้าร่วมเครือข่าย PAN Bluetooth* หรือสร้างการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด
- โปรไฟล์เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล (PAN) PAN-U และเครือข่ายแบบเฉพาะกิจ PAN-GN Group: ช่วยให้คุณสร้างเครือข่าย PAN แบบจุดเดียวไปหลายจุด
- ปลายทางข้อมูลโปรไฟล์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ (DUN): ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์โมเด็มเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth*
- ปลายทางข้อมูลโปรไฟล์โทรสาร (FAX): ช่วยให้คุณส่งข้อความโทรสารโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

ในเครือข่าย Bluetooth* อุปกรณ์หนึ่งจะทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่อีกอุปกรณ์จะทำงานเป็นไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์จะควบคุมเครือข่ายและติดตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย มีตัวเลือกสี่ตัวเลือกในส่วนเครือข่ายของมุมมองบริการตามบทบาทที่คุณต้องการกำหนดให้คอมพิวเตอร์:

- เข้าร่วมเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ - คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานเป็นไคลเอนต์เครือข่าย และการเชื่อมต่อเครือข่ายจะทำงานได้ครั้งละหนึ่งการเชื่อมต่อเท่านั้น
- สร้างเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ - คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายอุปกรณ์ไปยังเครือข่ายของคุณพร้อมกันได้
- เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานเป็นปลายทางข้อมูลเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อความโทรสารโดยใช้อุปกรณ์ที่เปิดการใช้งาน Bluetooth* ของคุณ
- เข้าถึงเครือข่ายภายนอกผ่านเกตเวย์ Bluetooth - คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายภายนอกที่อุปกรณ์ของคุณเสนอ

### การเข้าร่วมเครือข่าย

หากต้องการเข้าร่วมหรือสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสถานะที่สามารถตรวจพบได้ และค้นหาอุปกรณ์ของคุณในรายการอุปกรณ์: เปิดหน้าต่าง Bluetooth ของฉัน หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำการค้นหาอุปกรณ์
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันที่แสดงบริการที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
   อุปกรณ์ของคุณอาจต้องตรวจสอบความถูกต้อง (หรือจับคู่) เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อหรือแม้แต่การค้นหาบริการ
3. คลิกปุ่ม เชื่อมต่อ ในส่วน เข้าร่วมเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ หรือ ส่วน สร้างเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ ในกลุ่ม เครือข่าย ที่สัมพันธ์กับประเภทของเครือข่ายที่คุณต้องการดำเนินการ (เข้าร่วมหรือสร้าง)
   คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ

ทันทีที่สร้างการเชื่อมต่อ หน้าต่างอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันจะได้รับการปรับข้อมูลเพื่อแจ้งคุณว่าการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นแล้ว ขณะเดียวกัน ปุ่ม เชื่อมต่อ ในส่วนอื่นๆ ในกลุ่ม เครือข่าย จะถูกปิดการใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายกับอุปกรณ์ของคุณ คลิกปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมต่อ ในส่วน เข้าร่วมเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ หรือส่วน สร้างเครือข่าย Bluetooth ในพื้นที่ ในกลุ่ม เครือข่าย

### การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์

หากต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ด้วยอุปกรณ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสถานะที่สามารถตรวจพบได้ และค้นหาอุปกรณ์ของคุณในรายการอุปกรณ์: เปิดหน้าต่าง Bluetooth ของฉัน หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำการค้นหาอุปกรณ์
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันที่แสดงบริการที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
   อุปกรณ์ของคุณอาจต้องตรวจสอบความถูกต้อง (หรือจับคู่) เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อหรือแม้แต่การค้นหาบริการ
3. คลิกปุ่ม เชื่อมต่อ ในส่วน เข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ ในกลุ่ม เครือข่าย
   ทันทีที่ไดรเวอร์โมเด็มถูกกำหนดค่า หน้าต่างจะได้รับการปรับข้อมูลเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ Bluetooth* ใหม่
   คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
4. คลิกลิงก์ เรียกเลขหมาย... ในส่วน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ เพื่อกำหนดการตั้งค่าการหมุนโทรศัพท์และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หากต้องการส่งข้อความโทรสาร คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมโทรสาร และใช้อุปกรณ์โมเด็ม Bluetooth* ที่ติดตั้งไว้

หากต้องการหยุดการใช้การเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ Bluetooth* ที่มีอยู่ คลิกปุ่ม ถอนการติดตั้ง ในส่วน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ ในกลุ่ม เครือข่าย

### การเข้าถึงเครือข่ายภายนอก

หากต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายนอกด้วยอุปกรณ์ของคุณ (ใช้เป็นเกตเวย์) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. กำหนดค่าเครือข่ายภายนอกบนอุปกรณ์ของคุณ
2. ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสถานะที่สามารถตรวจพบได้ และค้นหาอุปกรณ์ของคุณในรายการอุปกรณ์: เปิดหน้าต่าง Bluetooth ของฉัน หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำการค้นหาอุปกรณ์
3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันที่แสดงบริการที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
   อุปกรณ์ของคุณอาจต้องตรวจสอบความถูกต้อง (หรือจับคู่) เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อหรือแม้แต่การค้นหาบริการ
4. คลิกปุ่ม เชื่อมต่อ ในส่วน เข้าถึงเครือข่ายภายนอกผ่านเกตเวย์ ในกลุ่ม เครือข่าย
   ทันทีที่สร้างการเชื่อมต่อ หน้าต่างอุปกรณ์ Bluetooth ของฉันจะได้รับการปรับข้อมูลเพื่อแจ้งคุณว่าการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นแล้ว ขณะเดียวกัน ปุ่ม เชื่อมต่อ ในส่วนอื่นๆ ในกลุ่ม เครือข่าย จะถูกปิดการใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
5. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อรับอนุญาตการเข้าถึงเครือข่ายภายนอก

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่ คลิกปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมต่อ ในส่วน เข้าถึงเครือข่ายภายนอกผ่านเกตเวย์ ในกลุ่ม เครือข่าย

กลับด้านบน | กลับสู่เนื้อหา | เครื่องหมายการค้าและการปฏิเสธ