Tillbaka till innehåll

# Använda serieportar

Programvaran Intel® PROSet/Wireless Software erbjuder virtuella serieportar som kan användas som kabelersättning för användningsområden där det krävs en serieanslutning för fullgod funktion.

Efter att den virtuella serieporten har konfigurerats kan applikationen köras på valfri enhet, med virtuella serieportar, som om det var en verklig seriekabel med anslutning till två enheter.

Profiler och roller som stöds:

- Serial Port Profile (SPP) enhet A och B: gör det möjligt för dig att använda inkommande och utgående virtuella Com-portar

Obs! Serieportar som har installerats för en viss enhet kan bara användas för kommunikation med den enheten. Om du vill konfigurera serieanslutningar med andra Bluetooth*-aktiverade enheter behöver du installera ytterligare flera serieportar.

### Installera en utgående virtuell Com-port

Om du vill installera en utgående virtuell Com-port ska du följa stegen nedan:

1. Gör din enhet avkännbar och sök enheten i enhetslistan: öppna fönstret Min Bluetooth; om enheten inte visas utför du en sökning efter enheter.
2. Dubbelklicka på enhetsikonen när du ska öppna fönstret Min Bluetooth-enhet som visar alla tillgängliga tjänster.
   Enheten kan kräva autentisering (eller hopparning) för att göra det möjligt att ansluta till eller söka efter tjänster.
3. Klicka på knappen Installera i avsnittet Installera serieport i gruppen Kommunikation.
   Så fort drivrutinen har konfigurerats uppdateras fönstret och du informeras om de nya installerade serieportarna.

Om du vill avinstallera en utgående virtuell Com-port, klickar du på knappen Avinstallera i Installera serieport i gruppen Kommunikation.

### Installera en ingående virtuell Com-port

Om du vill installera en ingående virtuell Com-port ska du följa stegen nedan:

1. Högerklicka på systemfältsikonen för Min Bluetooth och välj Mina Bluetooth-inställningar...
2. Välj Serieportinställningar i fönstret Mina Bluetooth-inställningar.
3. Klicka på Lägg till ... i listan över virtuella serieportar. Så fort drivrutinen har konfigurerats uppdateras fönstret och du informeras om de nya installerade serieportarna.

Om du vill avinstallera en ingående, virtuell Com-port, klickar du på knappen Ta bort i Serieportinställningar i fönstret för Mina Bluetooth-inställningar.

Tillbaka till toppen | Tillbaka till innehåll | Varumärken och friskrivningsklausuler