Voltar ao Índice

# Especificações

Principais interfaces compatíveis com Bluetooth*:

- Host Controller Interface (HCI) v3.0
- Host Controller Interface (HCI) v2.1 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI) v2.0 + Extended Data Rate (EDR)
- Host Controller Interface (HCI) v1.2
- Host Controller Interface (HCI) v1.1

Perfis compatíveis com Bluetooth*:

- Controlador e destino de perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP)
- Origem e sink de perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP)
- Perfil básico de imagem (BIP) (Resposta de envio)
- Perfil básico de impressão (BPP) (Remetente)
- ID do dispositivo
- Terminal de dados de perfil de rede discada (DUN)
- Terminal de dados de perfil de fax (FAX)
- Perfil de transferência de arquivo (FTP) (cliente e servidor)
- Perfil de distribuição A/V genérica (GAVDP) (origem)
- Perfil de acesso genérico (GAP)
- Perfil de troca de objetos genéricos (GOEP) (cliente e servidor)
- Perfil de viva-voz (HFP) (gateway de áudio)
- Host de perfil de substituição de cópia impressa (HCRP)
- Perfil de fone de ouvido (HSP) (gateway de áudio)
- Host de perfil Human Interface Device (HID)
- Perfil de envio de objetos (OPP) (cliente e servidor)
- Perfil de rede de área pessoal (PAN) PAN-U (cliente e rede ad-hoc de grupo PAN-GN)
- Perfil de acesso à agenda telefônica (PBAP) (cliente de agenda telefônica)
- Perfil de porta serial (SPP) (dispositivos A e B)
- Perfil de aplicativo de descoberta de serviços (SDAP) (cliente e servidor)
- Perfil de sincronização (SYNC) (cliente)

Protocolos Bluetooth*:

- Perfil de transporte de controle de áudio e vídeo (AVCTP)
- Perfil de transporte de distribuição de áudio e vídeo (AVDTP)
- Protocolo de encapsulamento de rede (BNEP) Bluetooth*
- Protocolo de controle e adaptação do link lógico (L2CAP)
- Protocolo de gerenciador de links (LMP)
- Protocolo de troca de objetos (OBEX)
- Comunicação de RF (RFCOMM)
- Protocolo de descoberta de serviços (SDP)

Funções:

- Interface do usuário intuitiva semelhante à do Explorer
- SIG BQE 3.0, 2.1 e 2.0 qualificado e listado Bluetooth*
- Manipulador de AT (ATx)

Lista de acrônimos:

A2DP | - Perfil avançado de distribuição de áudio
AFH | - Salto de frequência adaptativo
AMP | - Alternar MAC/PHY
AVRCP | - Perfil de controle remoto de áudio e vídeo
BIP | - Perfil básico de imagem
BPP | - Perfil básico de impressão
EDR | - Taxa de dados aprimorada
EEPROM | - Memória somente leitura programável que pode ser apagada eletricamente
EMC | - Conformidade eletromagnética
FTP | - Protocolo de transferência de arquivo
HFP | - Perfil viva-voz
HSP | - Perfil de fone de ouvido
Banda ISM | - Banda científica e médica industrial
Adaptador de LAN | - Adaptador de rede de área local
MAC/PHY | - Controle de acesso de mídia/camada física
OBEX | - Troca de objetos
OPP | - Perfil de envio de objetos
PBAP | - Perfil de acesso à agenda telefônica
PIN | - Número de identificação pessoal
TCP/IP (protocolo de rede) | - Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet
VoIP | - Voz sobre IP

Voltar ao topo | Voltar ao Índice | Marcas registradas e isenções de responsabilidade