Retour au sommaire

# Utiliser un réseau

Intel® PROSet/Wireless Software vous permet d'établir une connexion TCP/IP standard avec un périphérique. La plupart des téléphones portables proposent un service réseau Bluetooth*. Ce type de service vous permet d'établir une connexion TCP/IP standard avec un périphérique.

Profils et rôles pris en charge :

- Client PAN-U du profil PAN (Personal Area Network) : vous permet de rejoindre un réseau PAN Bluetooth* existant ou d'établir une connexion point à point
- Réseau ad-hoc du groupe PAN-GN du profil PAN (Personal Area Network) : vous permet de créer un réseau PAN point-multipoint
- Terminal de données du profil DUN (Dial-Up Networking) : vous permet de vous connecter à Internet à l'aide d'un périphérique modem doté de la technologie sans fil Bluetooth*
- Terminal de données du profil FAX : vous permet d'envoyer des télécopies à l'aide de votre périphérique

Dans un réseau Bluetooth*, l'un des périphériques fonctionne comme un serveur et l'autre comme un client. Le serveur possède le réseau et suit les périphériques qui y sont connectés. Selon le rôle que vous voulez affecter à votre ordinateur, vous avez le choix entre quatre options dans la section Mise en réseau de la vue de service :

- Rejoindre un réseau Bluetooth local - Votre ordinateur fait office de client réseau et une seule connexion réseau peut être active à un moment donné.
- Créer un réseau local Bluetooth - Votre ordinateur fait office de serveur et plusieurs périphériques peuvent être connectés simultanément à votre réseau.
- Accéder à l'Internet via la connexion d'accès à distance - Votre ordinateur fait office de terminal de données permettant d'accéder à Internet ou d'envoyer des télécopies à l'aide de votre périphérique Bluetooth*.
- Accéder à un réseau externe via une passerelle Bluetooth - Votre ordinateur accède à un réseau externe proposé par votre périphérique.

### Rejoindre un réseau

Pour rejoindre un réseau avec votre périphérique ou créer un réseau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez votre périphérique en mode détectable et recherchez-le dans la liste des périphériques : ouvrez la fenêtre Mon Bluetooth ; si votre périphérique n'est pas affiché, effectuez une recherche de périphériques.
2. Double-cliquez sur l'icône du périphérique pour ouvrir la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique, qui affiche la liste de tous les services disponibles.
   Votre périphérique requiert peut-être une authentification (ou un appariement) pour permettre la connexion ou même pour la recherche de services.
3. Cliquez sur le bouton Connecter dans la section Rejoindre un réseau Bluetooth local ou Créer un réseau local Bluetooth du groupe Mise en réseau correspondant au type de mise en réseau que vous voulez effectuer (Rejoindre ou Créer).
   Vous devrez peut-être effectuer des actions supplémentaires sur votre périphérique pour accepter la connexion.

Une fois la connexion établie, la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique est mise à jour pour vous informer de la connexion établie. En même temps, le bouton Connecter est désactivé dans les autres sections du groupe Mise en réseau.

Pour annuler la connexion réseau avec votre périphérique, cliquez sur le bouton Déconnecter dans la section Rejoindre un réseau Bluetooth local ou Créer un réseau local Bluetooth du groupe Mise en réseau.

### Accéder à Internet via une connexion d'accès à distance

Pour accéder à Internet via une connexion d'accès à distance à l'aide de votre périphérique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez votre périphérique en mode détectable et recherchez-le dans la liste des périphériques : ouvrez la fenêtre Mon Bluetooth ; si votre périphérique n'est pas affiché, effectuez une recherche de périphériques.
2. Double-cliquez sur l'icône du périphérique pour ouvrir la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique, qui affiche la liste de tous les services disponibles.
   Votre périphérique requiert peut-être une authentification (ou un appariement) pour permettre la connexion ou même pour la recherche de services.
3. Cliquez sur le bouton Connecter dans la section Accéder à l'Internet via la connexion d'accès à distance du groupe Mise en réseau.
   Une fois le pilote du modem configuré, la fenêtre est mise à jour de façon à vous informer de la nouvelle connexion d'accès à distance Bluetooth*.
   Vous devrez peut-être effectuer des actions supplémentaires sur votre périphérique pour accepter la connexion.
4. Cliquez sur le lien Composer... dans la section Accéder à l'Internet via la connexion d'accès à distance pour configurer les paramètres de composition et l'accès à Internet.

Pour envoyer des télécopies, vous pouvez configurer une application FAX et utiliser le périphérique modem Bluetooth* installé.

Pour cesser d'utiliser la connexion d'accès à distance Bluetooth* existante, cliquez sur le bouton Désinstaller dans la section Accéder à l'Internet via une connexion d'accès à distance du groupe Mise en réseau.

### Accéder à un réseau externe

Pour accéder à un réseau externe via votre périphérique (utilisé comme une passerelle), suivez les étapes ci-dessous :

1. Configurez un réseau externe sur votre périphérique.
2. Placez votre périphérique en mode détectable et recherchez-le dans la liste des périphériques : ouvrez la fenêtre Mon Bluetooth ; si votre périphérique n'est pas affiché, effectuez une recherche de périphériques.
3. Double-cliquez sur l'icône du périphérique pour ouvrir la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique, qui affiche la liste de tous les services disponibles.
   Votre périphérique requiert peut-être une authentification (ou un appariement) pour permettre la connexion ou même pour la recherche de services.
4. Cliquez sur le bouton Connecter dans la section Accéder à un réseau externe via une passerelle du groupe Mise en réseau.
   Une fois la connexion établie, la fenêtre Mon Bluetooth du périphérique est mise à jour pour vous informer de la connexion établie. En même temps, le bouton Connecter est désactivé dans les autres sections du groupe Mise en réseau. Vous devrez peut-être effectuer des actions supplémentaires sur votre périphérique pour accepter la connexion.
5. Ouvrez un navigateur Internet pour accéder au réseau externe.

Pour annuler une connexion réseau existante, cliquez sur le bouton Déconnecter dans la section Accéder à un réseau externe via une passerelle du groupe Mise en réseau.

Retour au début | Retour au sommaire | Marques et clauses de non-garantie