回到內容

# 使用網路

Intel® PROSet/Wireless Software可讓您使用裝置建立一般 TCP/IP 網路連線。大部分的行動電話都有提供藍牙* 網路服務。您可以使用這類服務，透過裝置建立一般 TCP/IP 網路連線。

支援的規範與角色：

- 個人區域網路規範 (PAN) PAN-U 用戶端：可讓您加入現有的藍牙* PAN 網路，或建立點對點連線
- 個人區域網路規範 (PAN) PAN-GN 群組臨機操作網路：可讓您建立單點對多點的 PAN 網路
- 撥號網路規範 (DUN) 資料終端機：可讓您使用藍牙* 無線技術數據機裝置連線到網際網路
- 傳真規範 (FAX) 資料終端機：可讓您使用裝置發送傳真訊息

在藍牙* 網路中，一個裝置會是伺服器，其他裝置則是用戶端。伺服器擁有網路並會追蹤與網路連線的裝置。根據要指派給電腦的角色而定，服務檢視的網路區段共有四個選項可供選擇：

- 加入區域藍牙網路 - 您的電腦會成為網路用戶端，一次只能連線一個網路。
- 建立區域藍牙網路 - 您的電腦會成為伺服器，數個裝置可同時連線到網路。
- 透過撥接連線存取網際網路 - 您的電腦會成為資料終端機，可使用藍牙* 裝置存取網際網路或發送傳真訊息。
- 透過藍牙閘道存取外部網路 - 您的電腦可以存取裝置提供的外部網路。

### 加入網路

若要使用裝置加入或建立網路，請遵循下列步驟：

1. 請將裝置設成可被找到狀態並從裝置清單找到此裝置：開啟 [我的藍牙] 視窗，如果其中未顯示您的裝置，請執行裝置搜尋作業。
2. 按兩下裝置圖示開啟 [我的藍牙裝置] 視窗，其中會顯示所有可用裝置。
   您的裝置可能需要先驗證 (或配對)，才能連線或搜尋服務。
3. 根據您要進行的網路作業類型 (加入或建立)，在[網路] 群組的[加入區域藍牙網路] 或 [建立區域藍牙網路] 區段中，按一下 [連線] 按鈕。
   您可能需要在裝置上執行其他動作才能接受連線。

建立連線之後，[我的藍牙裝置] 視窗便會更新，通知您連線已經建立。此時，在 [網路] 群組中，其他區段的 [連線] 按鈕會停用。

若要中斷透過裝置進行的網路連線，在[網路] 群組的[加入區域藍牙網路] 或 [建立區域藍牙網路] 區段中，按一下 [中斷連線] 按鈕。

### 透過撥接連線存取網際網路

若要使用裝置透過撥接連線存取網際網路，請遵循下列步驟：

1. 請將裝置設成可被找到狀態並從裝置清單找到此裝置：開啟 [我的藍牙] 視窗，如果其中未顯示您的裝置，請執行裝置搜尋作業。
2. 按兩下裝置圖示開啟 [我的藍牙裝置] 視窗，其中會顯示所有可用裝置。
   您的裝置可能需要先驗證 (或配對)，才能連線或搜尋服務。
3. 在 [網路] 群組的 [透過撥接連線存取網際網路] 區段中，按一下 [連線] 按鈕。
   設定數據機驅動程式後，視窗便會更新，通知您藍牙* 撥接連線已建立。
   您可能需要在裝置上執行其他動作才能接受連線。
4. 按一下 [透過撥接連線存取網際網路] 區段中的 [撥接...] 連結，設定撥接設定並存取網際網路。

若要發送傳真訊息，您可以設定傳真應用程式，並使用已安裝的藍牙* 數據機裝置。

若要停止使用現有的藍牙* 撥接連線，在 [網路] 群組的 [透過撥接連線存取網際網路] 區段中，按一下 [解除安裝] 按鈕。

### 存取外部網路

若要透過裝置 (做為閘道) 存取外部網路，請遵循下列步驟：

1. 在裝置上設定外部網路。
2. 請將裝置設成可被找到狀態並從裝置清單找到此裝置：開啟 [我的藍牙] 視窗，如果其中未顯示您的裝置，請執行裝置搜尋作業。
3. 按兩下裝置圖示開啟 [我的藍牙裝置] 視窗，其中會顯示所有可用裝置。
   您的裝置可能需要先驗證 (或配對)，才能連線或搜尋服務。
4. 在 [網路] 群組的 [透過閘道存取外部網路] 區段中，按一下 [連線] 按鈕。
   建立連線之後，[我的藍牙裝置] 視窗便會更新，通知您連線已經建立。此時，在 [網路] 群組中，其他區段的 [連線] 按鈕會停用。您可能需要在裝置上執行其他動作才能接受連線。
5. 開啟網際網路瀏覽器以存取外部網路。

若要中斷現有的網路連線，請在 [網路] 群組的 [透過閘道存取外部網路] 區段中，按一下 [中斷連線] 按鈕。

回到頁首 | 回到內容 | 商標與免責聲明