# Bluetooth ヘッドセットを使用する

Intel® PROSet/Wireless Software を使用して、ご利用のコンピュータに接続した Bluetooth ステレオ/モノラル ヘッドセットから音楽を再生したり、VoIP コールに応答することができます。また、ご利用のコンピュータを、他の任意の Bluetooth 対応機器用の Bluetooth スピーカーとして使用することができます。

サポートしているオーディオ プロファイルは、次のとおりです。

- A2DP シンク/ソース
- AVRCP コントローラ/ターゲット
- HFP/HSP オーディオ ゲートウェイ
- Windows Media Player/Center の統合
- Skype の統合

## コンピュータで起動した音楽を Bluetooth ヘッドセットで再生する

Bluetooth ステレオ ヘッドセットをご利用のコンピュータに接続して、音楽を聴いたり、コンピュータで実行されているオーディオ プレイヤー ソフトウェアを制御することができます。

ヘッドセット機器を使用して作業を開始するには、以下の手順に従ってそれを Intel® PROSet/Wireless Software のデバイス リストに追加します。

1. 選択したヘッドセット装置をダブルクリックするか、それを右クリックしてメニュー項目 [Bluetooth の操作] を選択します。
   [Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウが開きます。
2. ご利用のコンピュータにヘッドセットを接続するには、[Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウの [オーディオ & ビデオ] グループで、[音楽の再生] をクリックします。
3. 接続が確立されると、直ちに [Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウが更新され、接続が確立されたことが通知されます。同時に、リンク [VoIP コールのハンズフリーへの転送] が無効化されます。
   設定したヘッドセットは該当するコンピュータのデフォルトのオーディオ装置となり、音楽再生用として使用できるようになります。
   注:1 度に許容されるオーディオ接続は 1 つのみです。別のオーディオ装置を接続する場合は、まず現行のオーディオ接続を切断する必要があります。
4. 現行のオーディオ接続を切断するには、[Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウの [オーディオ & ビデオ] グループで、[切断] をクリックします。
5. 何らかの理由で Bluetooth ヘッドセットから音楽を再生できない場合には、デフォルト オーディオ機器の設定をチェックしてください (以下参照)。

#### デフォルト オーディオ機器

オーディオ接続が確立されると、Bluetooth オーディオ機器が、Windows OS のデフォルトの再生デバイスに自動的に設定されます。

ごく稀に、このデフォルトの Bluetooth オーディオ機器が自動的に作動しないことがあります。たとえば、Bluetooth ヘッドセットとの接続が確立される前に、別のオーディオ機器をデフォルトのオーディオ機器として手動で設定していた場合、Bluetooth オーディオ機器は作動しないことがあります。

この場合は、システム トレイの [サウンド プロパティ]、または [コントロール パネル] の [ハードウェアとサウンド] セクションにある [オーディオ デバイスの管理] を開いて、[Bluetooth オーディオ] 機器をデフォルト機器に設定します。

Bluetooth ヘッドセットのスイッチをオフにするか接続を切断すると、Windows OS によって、デフォルトのオーディオ機器が 1 つ前のデフォルト デバイスに変更されます。

## 音楽を再生しながら VoIP (ボイス オーバー IP) コールを受信する

Intel® PROSet/Wireless Software によって、コンピュータで音楽を再生しながら、また Skype コールを受信できる状態で、Bluetooth ステレオ/モノラル ヘッドセットをシームレスに使用することができます。以下の機能がサポートされています。

- [ヘッドセット] ボタンによるメディア プレイヤーのコントロール:
  - 再生の停止/一時停止/再開
  - 次の/前のトラックに移動
  - 音量アップ/ダウン
- 対応するヘッドセット ボタンによる Skype 受信コールの開始/終了
- 音楽再生の Skype コール中での自動一時停止およびコール終了後の再開

注：これらの機能は、Windows Media Player で Bluetooth プラグインを有効化し、Skype アクセスを「btplayerctrl.exe」プラグインで可能にすることによって、シームレスに実行することができます。

## Bluetooth ヘッドセットを VoIP コールで使用する

Intel® PROSet/Wireless Software によって、ほとんどの Bluetooth ヘッドセットを VoIP テレフォニー プログラム用のオーディオ通信装置として使用することができます。

ヘッドセットを VoIP 通信装置としてのみ使用することを計画しているのであれば、次に示す手順を実行してください。音楽を聴きながら Skype 受信コールにも応答する場合は、「音楽を再生しながら VoIP (ボイス オーバー IP) コールを受信する」に示す手順に従ってください。この場合、必要なすべての再構成は、Skype が統合された Intel® PROSet/Wireless Software によって自動的に行われます。

ヘッドセット装置を使用して作業を開始するには、以下の手順を実行します。

1. ヘッドセット装置をデバイス リストに追加します。 そのためには、Bluetooth トレイ アイコンを右クリックして表示されるメニューから、項目 [デバイスの追加] を選択します。
2. Bluetooth トレイ メニューで、[Bluetooth デバイスの表示] を選択します。
3. 選択したヘッドセット装置のアイコンをダブルクリックするか、そのアイコンを右クリックして [Bluetooth 操作] を選択することによって、[Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウを開きます。
4. ヘッドセットを通信装置としてパーソナル コンピュータ (PC) に接続するには、[Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウの [テレフォニー] グループで、リンク [VoIP コールのハンズフリーへの転送] をクリックします。

接続が確立されると、直ちに [Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウが更新され、接続が確立されたことが通知されます。同時に、リンク [音楽の再生] が無効化されます。接続が確立されると、ヘッドセットを Skype などの VoIP プログラム用デフォルト通信オーディオ装置として使用できるようになります。

重要事項:1 度に確立できるオーディオ接続は 1 つのみです。別のオーディオ装置を接続するには、まず現行のオーディオ接続を切断する必要があります。

現行のオーディオ接続を切断するには、サービス ビューの [VoIP コールのハンズフリーへの転送] グループで、[切断] をクリックします。

## Bluetooth 機器で再生している音楽をコンピュータのスピーカーで聴取する

Intel® PROSet/Wireless Software によって、ご利用のコンピュータに接続されたデフォルト オーディオ機器で、Bluetooth 装置のオーディオを再生することができます。

コンピュータを Bluetooth 装置用の Bluetooth スピーカーとして使用するには、次の手順に従います。

1. ご利用の装置をデバイス リストに追加します。 そのためには、Bluetooth トレイ アイコンを右クリックして表示されるメニューから、項目 [デバイスの追加] を選択します。
2. Bluetooth トレイ メニューで、[Bluetooth デバイスの表示] を選択します。
3. 選択した装置のアイコンをダブルクリックするか、そのアイコンを右クリックして [Bluetooth 操作] を選択することによって、[Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウを開きます。
4. [Bluetooth デバイスの操作と設定] ウィンドウの [オーディオ & ビデオ] グループで、[音楽の再生] リンクをクリックします。
   この操作が完了すると、リモート装置からのオーディオ ストリームが、コンピュータ スピーカー (または別に設定されたデフォルトのオーディオ装置) に転送されます。

[音楽の再生] を有効化すると、Bluetooth を使用してリモートのメディア プレイヤーをコントロールできる、メディア コントロール ツールバーが利用可能になります。このツールバーは、コンピュータの Windows システム ツールバーに自動的に追加されます。このツールバーは、再生/停止、次/前のトラックに移動、ボリューム コントロールなどの標準的なアクションをサポートしています。

コンピュータの Bluetooth スピーカーとしての使用を中止するには、[音楽の再生] リンクで、[切断] をクリックします。