回到內容

# 規格

支援的藍牙* 核心介面：

- 主機控制器介面 (HCI) v3.0
- 主機控制器介面 (HCI) v2.1 + 延伸資料傳輸率 (EDR)
- 主機控制器介面 (HCI) v2.0 + 延伸資料傳輸率 (EDR)
- 主機控制器介面 (HCI) v1.2
- 主機控制器介面 (HCI) v1.1

支援的藍牙* 規範：

- 音效/影像遠端控制規範 (AVRCP) 目標和控制器
- 進階音效傳輸規範 (A2DP) 來源和接收
- 基本影像規範 (BIP) 推送回應端
- 基本列印規範 (BPP) 傳送端
- 裝置 ID
- 撥接網路規範 (DUN) 資料終端機
- 傳真規範 (FAX) 資料終端機
- 檔案傳輸規範 (FTP) 用戶端和伺服器
- 通用音效/視訊傳輸規範 (GAVDP) 來源
- 通用存取規範 (GAP)
- 通用物件交換規範 (GOEP) 用戶端和伺服器
- 免持聽筒規範 (HFP) 音訊閘道
- 列印接線取代規範 (HCRP) 主機
- 耳機規範 (HSP) 音訊閘道
- 人性化介面裝置規範 (HID) 主機
- 物件推送規範 (OPP) 用戶端和伺服器
- 個人區域網路規範 (PAN) PAN-U 用戶端和 PAN-GN 群組臨機操作網路
- 電話簿存取規範 (PBAP) 電話簿用戶端
- 序列埠規範 (SPP) 裝置 A 和 B
- 服務搜尋應用規範 (SDAP) 用戶端和伺服器
- 同步規範 (SYNC) 用戶端

藍牙* 通訊協定：

- 音效/視訊控制傳輸通訊協定 (AVCTP)
- 音效/視訊傳輸通訊協定 (AVDTP)
- 藍牙* 網路封裝通訊協定 (BNEP)
- 邏輯連接控制與應用通訊協定 (L2CAP)
- 連結管理通訊協定 (LMP)
- 物件交換通訊協定 (OBEX)
- RF 通訊 (RFCOMM)
- 服務搜尋通訊協定 (SDP)

功能：

- 直覺式檔案總管使用者介面
- 藍牙* 3.0、2.1 和 2.0 SIG BQE 資格
- AT 命令處理常式 (ATx)

縮寫清單：

A2DP | - 進階音效傳輸規範
AFH | - 適應性跳頻
AMP | - 替代 MAC/PHY
AVRCP | - 音效/視訊遠端控制規範
BIP | - 基本影像規範
BPP | - 基本列印規範
EDR | - 增強資料傳輸率
EEPROM | - 電性可抹除程式化唯讀記憶體
EMC | - 電磁法規遵循
FTP | - 檔案傳輸通訊協定
HFP | - 免持聽筒規範
HSP | - 耳機規範
ISM 波段 | - 工業、科學和醫療免執照波段
LAN 介面卡 | - 區域網路介面卡
MAC/PHY | - 媒體存取控制/實體層
OBEX | - 物件交換
OPP | - 物件推送規範
PBAP | - 電話簿存取規範
PIN | - 個人識別號碼
TCP/IP (網路通訊協定) | - 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定
VoIP | - IP 語音傳輸

回到頁首 | 回到內容 | 商標與免責聲明