عودة إلى المحتويات

# استخدام الشبكة

باستخدام برنامج Intel® PROSet/Wireless Software، يمكنك تأسيس اتصال شبكة عادي TCP/IP مع الجهاز. توفر معظم الهواتف المحمولة خدمة شبكة Bluetooth*. وباستخدام هذه الخدمات، يمكنك تأسيس اتصال شبكة عادي TCP/IP مع الجهاز.

الخصائص والوظائف المدعومة:

- عميل خاصية شبكة المنطقة الشخصية (PAN) PAN-U: يتيح لك إمكانية الانضمام إلى شبكة Bluetooth* PAN موجودة أو تأسيس اتصال من نقطة إلى نقطة
- الشبكة قصيرة المدى لمجموعة PAN-GN لخاصية شبكة المنطقة الشخصية (PAN): يتيح إمكانية إنشاء شبكة من نقطة إلى نقاط متعددة PAN
- البيانات الطرفية لخاصية شبكة الاتصال الهاتفية (DUN): يتيح لك إمكانية الاتصال بالإنترنت باستخدام جهاز مودم يدعم تقنية Bluetooth* اللاسلكية
- البيانات الطرفية لخاصية الفاكس (FAX): يتيح لك إمكانية إرسال رسائل FAX باستخدام جهازك

في شبكة Bluetooth* يعمل أحد الأجهزة كخادم والآخر كعميل. يملك الخادم الشبكة ويتعقب الأجهزة المتصلة بها. واعتمادًا على الدور الذي تريد تعيينه للكمبيوتر الخاص بك، هناك أربعة خيارات في قسم الشبكة الخاص بعرض الخدمة:

- الانضمام لشبكة Bluetooth محلية - يعمل الكمبيوتر الخاص بك كعميل شبكة ويمكن لاتصال شبكة واحد فقط أن يكون نشطًا في كل مرة.
- إنشاء شبكة Bluetooth محلية - يعمل الكمبيوتر الخاص بك كخادم ومن الممكن توصيل عدة أجهزة إلى شبكتك في نفس الوقت.
- الدخول على شبكة الانترنت عبر الهاتف Dial-Up - يعمل الكمبيوتر الخاص بك كطرف بيانات للوصل إلى الإنترنت أو إرسال رسائل فاكس باستخدام جهاز Bluetooth* الخاص بك.
- الاتصال بشبكة خارجية عبر بوابة Bluetooth - يتم منح الكمبيوتر الخاص بك صلاحية الوصول إلى شبكة خارجية يقدمها جهازك.

### الانضمام إلى شبكة

للانضمام إلى إحدى الشبكات بجهازك أو إنشائها، اتبع الخطوات التالية:

1. ضع جهازك في وضع الظهور وقم بالبحث عنه في قائمة الأجهزة: افتح النافذة "نافذتي Bluetooth"، وإذا لم يكن جهازك معروضًا، فقم بإجراء بحث عن الأجهزة.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الجهاز لفتح نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" التي تعرض كافة الخدمات المتوفرة.
   قد يتطلب جهازك اعتماد (أو اقتران) لتسمح بإنشاء اتصال أو مجرد البحث عن خدمات.
3. انقر فوق الزر الاتصال في القسم الانضمام لشبكة Bluetooth محلية أو إنشاء شبكة Bluetooth محلية في المجموعة الشبكة التي تقابل نوع النشاط الشبكي الذي تريد تنفيذه (انضمام أو إنشاء)
   قد تحتاج إلى تنفيذ إجراءات إضافية على جهازك لقبول الاتصال.

بمجرد إنشاء الاتصال، يتم تحديث نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" لتُعلمك بإنشاء اتصال. في نفس الوقت، يتم تعطيل الزر الاتصال في الأقسام الأخرى من المجموعة الشبكة.

لفصل اتصال الشبكة عن الجهاز، انقر فوق الزر فصل الاتصال في القسم الانضمام لشبكة Bluetooth محلية أو القسم إنشاء شبكة Bluetooth محلية في المجموعة الشبكة.

### الوصول إلى الإنترنت من خلال الاتصال الهاتفي

للوصول إلى الإنترنت من خلال الاتصال الهاتفي بجهازك، اتبع الخطوات التالية:

1. ضع جهازك في وضع الظهور وقم بالبحث عنه في قائمة الأجهزة: افتح النافذة "نافذتي Bluetooth"، وإذا لم يكن جهازك معروضًا، فقم بإجراء بحث عن الأجهزة.
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الجهاز لفتح نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" التي تعرض كافة الخدمات المتوفرة.
   قد يتطلب جهازك اعتماد (أو اقتران) لتسمح بإنشاء اتصال أو مجرد البحث عن خدمات.
3. انقر فوق الزر الاتصال في القسم الدخول على شبكة الانترنت عبر الهاتف Dial-Up في المجموعة الشبكة.
   بمجرد أن تتم تهيئة جهاز المودم، يتم تحديث النافذة لإعلامك باتصال Bluetooth* الهاتفي الجديد.
   قد تحتاج إلى تنفيذ إجراءات إضافية على جهازك لقبول الاتصال.
4. انقر فوق الرابط اتصال... في القسم الدخول على شبكة الانترنت عبر الهاتف Dial-Up لتهيئة إعدادات الاتصال الهاتفي والوصول إلى الإنترنت.

لإرسال رسائل فاكس، يمكنك تهيئة أحد تطبيقات الفاكس واستخدام جهاز المودم المثبت والذي يدعم تقنية Bluetooth*.

لإيقاف استخدام اتصال هاتفي Bluetooth* موجود، انقر فوق الزر إلغاء التثبيت في القسم الدخول على شبكة الانترنت عبر الهاتف Dial-Up في المجموعة الشبكة.

### الوصول إلى شبكة خارجية

للوصول إلى شبكة خارجية عبر جهازك (الذي يتم استخدامه كبوابة)، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتهيئة شبكة خارجية على جهازك.
2. ضع جهازك في وضع الظهور وقم بالبحث عنه في قائمة الأجهزة: افتح النافذة "نافذتي Bluetooth"، وإذا لم يكن جهازك معروضًا، فقم بإجراء بحث عن الأجهزة.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الجهاز لفتح نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" التي تعرض كافة الخدمات المتوفرة.
   قد يتطلب جهازك اعتماد (أو اقتران) لتسمح بإنشاء اتصال أو مجرد البحث عن خدمات.
4. انقر فوق الزر الاتصال في القسم الاتصال بشبكة خارجية عبر بوابة في المجموعة الشبكة.
   بمجرد إنشاء الاتصال، يتم تحديث نافذة جهاز "نافذتي Bluetooth" لتُعلمك بإنشاء اتصال. في نفس الوقت، يتم تعطيل الزر الاتصال في الأقسام الأخرى من المجموعة الشبكة. قد تحتاج إلى تنفيذ إجراءات إضافية على جهازك لقبول الاتصال.
5. افتح متصفح إنترنت للحصول على إمكانية الوصول إلى الشبكة الخارجية.

لفصل الاتصال من اتصال شبكة موجود، انقر فوق الزر فصل الاتصال في القسم الاتصال بشبكة خارجية عبر بوابة في المجموعة الشبكة.

عودة إلى أعلى | عودة إلى المحتويات | العلامات التجارية وإخلاء المسؤولية