Voltar ao Índice

# Utilizar Portas Série

O Intel® PROSet/Wireless Software fornece portas série virtuais, que poderão ser utilizadas como uma substituição de cabo para aplicações legadas que necessitem de uma ligação série para funcionarem.

Após a configuração da porta série virtual, qualquer aplicação legada poderá ser executada em qualquer um dos dispositivos, utilizando a porta série virtual como se existisse um cabo série real a ligar os dois dispositivos.

Funções e perfis suportados:

- Dispositivo A e B do Perfil de Porta Série (SPP): permite-lhe utilizar portas Com virtuais de recepção e envio

Nota: As portas série instaladas para um dispositivo específico só poderão ser utilizadas para comunicação com esse dispositivo. Terá de instalar portas série adicionais se pretender configurar ligações série com outros dispositivos com capacidades Bluetooth*.

### Instalar uma porta Com virtual de envio

Para instalar uma porta Com virtual de envio, siga estes passos:

1. Coloque o dispositivo num estado detectável e localize-o na lista de dispositivos: abra a janela O Meu Bluetooth; se o seu dispositivo não for apresentado, efectue uma pesquisa de dispositivos.
2. Faça duplo clique no ícone do dispositivo para abrir a janela O Meu Bluetooth do dispositivo, apresentando todos os serviços disponíveis.
   O seu dispositivo poderá necessitar de autenticação (ou emparelhamento) para permitir a ligação ou até mesmo para procurar dispositivos.
3. Clique no botão Instalar na secção Instalar Porta Série do grupo Comunicação.
   Assim que o controlador estiver configurado, a janela é actualizada para informá-lo das portas série instaladas.

Para desinstalar uma porta Com virtual de envio, clique no botão Desinstalar na secção Instalar Porta Série do grupo Comunicação.

### Instalar uma porta Com virtual de recepção

Para instalar uma porta Com virtual de recepção, siga estes passos:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone O Meu Bluetooth no tabuleiro do sistema e seleccione As Minhas Definições Bluetooth...
2. Seleccione Definições da Porta Série na janela As Minhas Definições Bluetooth.
3. Clique no botão Adicionar... na lista de portas série virtuais. Assim que o controlador estiver configurado, a janela é actualizada para informá-lo das portas série instaladas.

Para desinstalar uma porta Com virtual de recepção, clique no botão Remover na secção Definições da Porta Série da janela As Minhas Definições Bluetooth.

Voltar ao Início | Voltar ao Índice | Marcas Registadas e Exclusões de Responsabilidades