# Especificações

Principais interfaces compatíveis com Bluetooth:

Host Controller Interface (HCI) v3.0 + High Speed (HS)

Perfis compatíveis com Bluetooth:

- Perfil de distribuição de áudio avançado (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP) (Origem/sink)
- Perfil de controle remoto A/V (A/V Remote Control Profile, AVRCP) (Controlador/destino)
- Perfil de transferência de arquivo (File Transfer Profile, FTP) (Cliente/servidor)
- Perfil de distribuição A/V genérica (Generic A/V Distribution Profile, GAVDP) (Origem)
- Perfil de troca de objetos genéricos (Generic Object Exchange Profile, GOEP) (Cliente/servidor)
- Perfil de viva-voz (Hands-Free Profile, HFP) (Gateway de áudio)
- Perfil de fone de ouvido (Headset Profile, HSP) (Gateway de áudio)
- Perfil de sincronização (Synchronization Profile, SYNC) (Cliente)
- Perfil básico de imagem (Basic Imaging Profile, BIP) (Resposta de envio)
- Perfil básico de impressão (Basic Printing Profile, BPP) (Remetente)
- Cliente do perfil de acesso à agenda telefônica (Phone Book Access Profile, PBAP) e do perfil de sincronização (Synchronization Profile, SYNCH)
- Perfil de distribuição de vídeo (Video Distribution Profile, VDP) (Origem/sink)

Sistemas operacionais:

- Windows Vista (32 e 64 bits) SP2
- Windows 7 (32 e 64 bits)

Idiomas suportados:

- Árabe
- Chinês simplificado
- Chinês tradicional
- Tcheco
- Dinamarquês
- Holandês
- Inglês
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Grego
- Hebraico
- Húngaro
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Norueguês
- Polonês
- Português (Brasil)
- Português (Europa)
- Russo
- Espanhol
- Sueco
- Tailandês
- Turco

Lista de acrônimos:

- A2DP - perfil avançado de distribuição de áudio
- AFH – Salto de frequência adaptável (espectro difuso)
- AMP – MAC/PHY alternado
- AVRCP - Perfil de controle remoto de áudio/vídeo
- BIP - Perfil básico de imagem
- BPP - Perfil básico de impressão
- DRM – Gerenciamento de direitos digitais
- EDR – Taxa de dados aprimorada
- FTP – Protocolo de transferência de arquivo
- HFP - Perfil de viva-voz
- HS – Alta velocidade
- HSP – Perfil de fone de ouvido
- MAC/PHY – Controle de acesso de mídia/camada física
- PBAP – Perfil de acesso à agenda telefônica
- OBEX – Troca de objetos
- PBAP – Perfil de acesso à agenda telefônica
- SCMS-T – Sistema de gerenciamento de cópia serial
- SYNCH – Perfil de sincronização
- SRM – Modo de resposta única
- VDP – Perfil de distribuição de vídeo
- VoIP – Voz via IP