목차로 이동

# 장치 작업

Bluetooth* 지원 장치에 대한 작업은 다음과 같은 3단계로 이루어집니다.

1. 여러 컴퓨터에서 장치 검색
   - 장치를 켜고 검색 가능한 상태로 만듭니다. 자세한 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.
   - 컴퓨터의 내 Bluetooth 트레이 아이콘에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 후 내 Bluetooth 열기를 선택합니다. 내 Bluetooth 창에서 장치 목록을 업데이트하려면 장치 검색 단추를 클릭하거나 F5 키를 눌러 장치를 검색합니다.
   참고: 장치 검색 과정의 초기에는 먼저 장치 주소별로 검색된 장치가 표시되며 나중에 장치의 이름이 표시됩니다.
   내 Bluetooth 트레이 아이콘의 상태에 따라 장치 검색 상태를 추적하는 방법은 내 Bluetooth 트레이 아이콘 상태 섹션을 참조하십시오.
2. 장치와 연결 수립
   - 내 Bluetooth 창에 장치가 표시되면 해당 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 보안 페어링... 메뉴를 선택합니다. 장치 유형 및 보안 설정에 따라 장치를 사용하여 페어링 작업을 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 자세한 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.
   - 컴퓨터와 장치에서 입력하거나 생성한 비밀 PIN 코드가 동일하면 컴퓨터가 장치와 페어링됩니다.
   - 페어링에 성공하면 근처 Bluetooth에 장치 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.
3. 컴퓨터를 장치의 서비스에 연결
   - 페어링이 완료되면 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 두 번 클릭하여 서비스 검색을 수행합니다. 컴퓨터에서 장치와 통신을 시작하고 해당 장치에 대해 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 창이 열립니다.
     내 Bluetooth 트레이 아이콘 상태를 기준으로 서비스 검색 상태를 추적하는 방법은 내 Bluetooth 트레이 아이콘 상태 섹션을 참조하십시오.
   - 장치에서 제공되는 모든 서비스가 내 Bluetooth 장치 창에 파일 교환 또는 오디오 및 비디오와 같이 유형별로 표시됩니다.
     참고: 서비스 집합은 장치 유형에 따라 다릅니다.
   - 필요한 서비스를 선택하면 장치가 컴퓨터에 연결됩니다. 내 Bluetooth 트레이 메뉴에서 내 Bluetooth 창을 선택하고 장치 아이콘을 두 번 클릭하면 연결된 장치에 액세스할 수 있습니다.

내 Bluetooth 트레이 아이콘 상태를 기준으로 연결 상태를 추적하는 방법은 내 Bluetooth 트레이 아이콘 상태 섹션을 참조하십시오.

내 Bluetooth 트레이에서 알림 상태를 관리하는 방법은 제어 및 구성 섹션의 일반 설정을 참조하십시오.

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지