Voltar ao Índice

# Usar redes

Com o Intel® PROSet/Wireless Software, você pode estabelecer uma conexão de rede TCP/IP típica com o dispositivo. A maioria dos celulares oferece serviços de rede Bluetooth*. Com tais serviços, você pode estabelecer uma conexão de rede TCP/IP típica com o dispositivo.

Perfis e funções compatíveis:

- Cliente de Perfil de rede de área pessoal (PAN) PAN-U: permite ingressar em redes PAN Bluetooth* existentes ou estabelecer conexões ponto a ponto
- Rede ad-hoc de grupo de Perfil de rede de área pessoal (PAN) PAN-GN: permite criar redes PAN ponto a vários pontos
- Terminal de dados de Perfil de rede discada (DUN): permite conectar-se à Internet com dispositivos de modem com tecnologia sem fio Bluetooth*
- Terminal de dados de Perfil de fax (FAX): permite enviar mensagens de FAX com seu dispositivo

Em uma rede Bluetooth*, um dos dispositivos opera como servidor e o outro como cliente. O servidor é o proprietário da rede e monitora os dispositivos conectados a ela. Dependendo da função que você deseja atribuir ao computador, há quatro opções na seção Redes da visualização de serviços:

- Ingresse em uma rede Bluetooth local - O computador atua como uma rede e somente uma conexão de rede pode ser ativada por vez.
- Crie uma rede Bluetooth local - O computador atua como um servidor e é possível conectar vários dispositivos à rede simultaneamente.
- Acesse a Internet através de uma conexão dial-up - Seu computador atua como um terminal de dados para acessar a Internet ou enviar mensagens de FAX com seu dispositivo habilitado para Bluetooth*.
- Acesse uma rede externa através de um gateway Bluetooth - O computador obtém acesso a uma rede externa oferecida pelo seu dispositivo.

### Ingressar em uma rede

Para ingressar ou criar uma rede com o seu dispositivo, siga estas etapas:

1. Coloque seu dispositivo no estado de descoberta e encontre seu dispositivo na lista de dispositivos: abra a janela Meu Bluetooth. Se ele não for exibido, realize uma pesquisa de dispositivos.
2. Clique duas vezes no ícone do dispositivo para abrir a janela Meu dispositivo Bluetooth que exibe todos os serviços disponíveis.
   Seu dispositivo requer autenticação (ou emparelhamento) para permitir a conexão ou até mesmo procurar serviços.
3. Clique no botão Conectar nas seções Ingressar em uma rede Bluetooth local ou Criar uma rede Bluetooth local no grupo Redes que corresponde ao que você deseja fazer (Ingressar ou Criar).
   Poderá ser necessário executar outras ações no dispositivo para aceitar a conexão.

Assim que a conexão é estabelecida, a janela Meu dispositivo Bluetooth é atualizada para informar que a conexão foi estabelecida. Ao mesmo tempo, o botão Conectar nas outras seções do grupo Redes é desativado.

Para encerrar a conexão de rede com o dispositivo, clique no botão Desconectar nas seções Ingressar em uma rede Bluetooth local ou Criar uma rede Bluetooth local no grupo Redes.

### Acessar a Internet através de uma conexão discada

Para acessar a Internet através de uma conexão discada com o dispositivo, siga estas etapas:

1. Coloque seu dispositivo no estado de descoberta e encontre seu dispositivo na lista de dispositivos: abra a janela Meu Bluetooth. Se ele não for exibido, realize uma pesquisa de dispositivos.
2. Clique duas vezes no ícone do dispositivo para abrir a janela Meu dispositivo Bluetooth que exibe todos os serviços disponíveis.
   Seu dispositivo requer autenticação (ou emparelhamento) para permitir a conexão ou até mesmo procurar serviços.
3. Clique no botão Conectar na seção Acessar a Internet através de uma conexão discada no grupo Redes.
   Assim que o driver do modem for configurado, a janela será atualizada para informar sobre a nova conexão discada Bluetooth*.
   Poderá ser necessário executar outras ações no dispositivo para aceitar a conexão.
4. Clique no link Discar... na seção Acessar a Internet através de uma conexão discada para definir configurações discadas e o acesso à Internet.

Para enviar mensagens de FAX, configure um aplicativo de FAX e use o modem Bluetooth* instalado.

Para encerrar a conexão discada Bluetooth* existente, clique no botão Desinstalar na seção Acessar a Internet através de uma conexão discada no grupo Redes.

### Acessar uma rede externa

Para acessar uma rede externa através do dispositivo (usado como um gateway), siga estas etapas:

1. Configure uma rede externa no dispositivo.
2. Coloque seu dispositivo no estado de descoberta e encontre seu dispositivo na lista de dispositivos: abra a janela Meu Bluetooth. Se ele não for exibido, realize uma pesquisa de dispositivos.
3. Clique duas vezes no ícone do dispositivo para abrir a janela Meu dispositivo Bluetooth que exibe todos os serviços disponíveis.
   Seu dispositivo requer autenticação (ou emparelhamento) para permitir a conexão ou até mesmo procurar serviços.
4. Clique no botão Conectar na seção Acessar uma rede externa através de um gateway no grupo Redes.
   Assim que a conexão é estabelecida, a janela Meu dispositivo Bluetooth é atualizada para informar que a conexão foi estabelecida. Ao mesmo tempo, o botão Conectar nas outras seções do grupo Redes é desativado. Poderá ser necessário executar outras ações no dispositivo para aceitar a conexão.
5. Abra um navegador de Internet para acessar a rede externa.

Para encerrar uma conexão de rede existente, clique no botão Desconectar na seção Acessar uma rede externa através de um gateway do grupo Redes.

Voltar ao topo | Voltar ao Índice | Marcas registradas e isenções de responsabilidade