İçindekilere Dön

# Seri Portların Kullanılması

Intel® PROSet/Wireless Software, çalışmak için seri bağlantıya gereksinim duyan eski uygulamalar için kablo yerine kullanılabilecek sanal seri portlar sunar.

Sanal seri port yapılandırıldıktan sonra, herhangi bir eski uygulama iki cihazı bağlayan gerçek bir seri kablo varmış gibi sanal seri portu kullanarak her cihazda çalıştırılabilir.

Desteklenen profiller ve roller:

- Seri Port Profili (SPP) Cihaz A ve B gelen ve giden sanal Com portlarını kullanmanızı sağlar

Not: Belli bir cihaz için kurulan seri portlar yalnızca o cihazla iletişim için kullanılabilir. Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkinleştirilmiş cihazlarla seri bağlantılar yapılandırmak istiyorsanız ek seri portlar kurmanız gerekmektedir.

### Giden sanal Com portu kurma

Giden sanal bir Com portu kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazınızı bulunabilir duruma getirin ve cihazlar listesinden cihazınızı bulun: Bluetooth’um penceresini açın; cihazınız görüntülenmiyorsa, cihazı arayın.
2. Tüm kullanılabilir servisleri gösteren Bluetooth Cihazım penceresini açmak için cihaz ikonunu çift tıklatın.
   Cihazınız, bağlantı kurulmasına ve hatta servislerin aranmasına izin verilebilmesi için kimlik doğrulaması (veya eşleştirme) gerektirebilir.
3. İletişim grubunun Seri Port Kur bölümündeki Kur düğmesini tıklatın.
   Sürücü yapılandırılır yapılandırılmaz, pencere size kurulu seri portları bildirmek üzere güncellenir.

Giden sanal bir Com portunu kaldırmak için, İletişim grubunun Seri Port Kur bölümündeki Kaldır düğmesini tıklatın.

### Gelen sanal bir Com portu kurma

Gelen sanal bir Com portu kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bluetooth’um tabla ikonunu sağ tıklatıp, Bluetooth Ayarlarım... seçeneğini işaretleyin.
2. Bluetooth Ayarlarım penceresinden Seri Port Ayarları’nı seçin.
3. Sanal seri port listesinde Ekle ... düğmesini tıklatın. Sürücü yapılandırılır yapılandırılmaz, pencere size kurulu seri portları bildirmek üzere güncellenir.

Gelen sanal bir Com portunu kaldırmak için, Bluetooth Ayarlarım penceresinden Seri Port Ayarları’ndaki Kaldır düğmesini tıklatın.

Başa Dön | İçindekilere Dön | Ticari Markalar ve Yasal Uyarılar