目次に戻る

# 個人情報を同期する

いくつかの電話機およびその他の Bluetooth* 対応機器では、Bluetooth* 無線技術を利用して、連絡先などの Personal Information Manager (PIM: 個人情報管理) データにアクセスすることができます。機器側が Bluetooth* 経由での PIM データへのアクセスをサポートしている場合、[My Bluetooth] の [デバイス] ウインドウで [データ同期] グループが利用可能です。

Intel® PROSet/Wireless Software によって、お使いのデバイスから連絡先を読み取り、それらをバックアップ目的でファイルに保存したり、ファイルからデバイスに連絡先を書き込む (バックアップ ファイルから復元する) ことができます。

サポートされるプロファイルとロール:

- SYNC クライアント: 連絡先のバックアップおよび復元が可能
- Phone Book Access Profile (PBAP: 電話帳アクセス プロファイル) クライアント: 連絡先のバックアップが可能

## 個人の連絡先情報をバックアップおよび復元する

注：デバイス側でバックアップおよび復元が可能なのは、完全な連絡先データベースのみです。

PIM データのバックアップは、以下の手順で開始します。

1. デバイス リストでデバイスを指定します。[My Bluetooth] ウインドウを開き、デバイスが表示されない場合は検出作業を実行します。
2. 希望のデバイスのアイコンをダブルクリックし、[My Bluetooth] のデバイス ウインドウを開き、利用可能なサービスをすべて表示させます。
3. [データ同期] グループの [PIM データを SYNC と同期します] セクション、または [PIM データを Phone Book Access と同期します] セクションの [バックアップ...] ボタンをクリックし、連絡先バックアップファイルの名前を選択してから、[ファイルとして保存] ダイアログの [保存] ボタンをクリックします。
4. バックアップを実行する前に、デバイス上のデータへのアクセスを承認しなければならない場合があります。
5. Intel® PROSet/Wireless Software により、バックアップ プロセスが開始されます。PIM バックアップ プロセスの進捗度を示すインジケータが表示され、データが選択したファイルに保存されると、プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されます。

PIM データの復元は、以下の手順で開始します。

1. [データ同期] グループの [PIM データを Sync と同期] セクションにある [修復...] ボタンをクリックし、前回保存した連絡先用のソース ファイルを選択してから [開く] ダイアログの [開く] をクリックします。

Intel® PROSet/Wireless Software により、復元プロセスが開始されます。PIM 復元プロセスの進捗度を示すインジケータが表示され、データが接続したデバイスで復元されると、プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されます。

トップに戻る | 目次に戻る | 商標および免責事項