לתוכן העניינים

# שימוש בעכבר ומקלדת

באמצעות Intel® PROSet/Wireless Software באפשרותך להתחבר בקלות ולהשתמש בהתקנים שונים התומכים ב- Bluetooth*, כגון עכבר, מקלדת או התקן קלט אחר, כגון בקר משחקים או לוח שרטוט. התקנים כאלה נקראים גם התקני ממשק אנוש (HID).

פרופילים ותפקידים נתמכים:

- Human Interface Device Profile (HID) Host: מאפשר לחבר התקן התומך בהתקן Bluetooth* HID למחשב

השתמש בהליך הבא לקביעת תצורה של התקן קלט של מחשב:

1. העבר את התקן ה-HID למצב ניתן לגילוי ואתר את ההתקן ברשימת ההתקנים: פתח את חלון 'Bluetooth שלי'; אם ההתקן לא מוצג, בצע חיפוש אחר התקנים.
2. לחץ פעמיים על סמל ההתקן כדי לפתוח את חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' שמציג את כל השירותים הזמינים.
   ייתכן שההתקן מחייב אימות (או זיווג) כדי לאפשר חיבור או אפילו חיפוש אחר שירותים.
3. לחץ על לחצן התחבר במקטע התקן ממשק אנוש של משתמש של הקבוצה בקרים.
   ברגע שנוצר חיבור, חלון ההתקן 'Bluetooth שלי' מתעדכן ומדווח שהחיבור נוצר.

כדי להפסיק להשתמש בהתקן הממשק, לחץ על לחצן התנתק במקטע התקן ממשק אנוש של משתמש של הקבוצה בקרים.

לראש הדף | לתוכן העניינים | סימנים מסחריים והסרת אחריות