목차로 이동

# 마우스 및 키보드 사용

Intel® PROSet/Wireless Software를 사용하면 다양한 Bluetooth* 지원 장치를 간편하게 연결하여 사용할 수 있습니다. 이러한 장치에는 마우스, 키보드 외에도 게임 컨트롤러, 드로잉 패드와 같은 기타 입력 장치가 있으며, 이를 HID(Human Interface Device)라고도 합니다.

지원되는 프로파일 및 역할:

- HID (Human Interface Device Profile) 호스트: 컴퓨터에 Bluetooth* HID 장치를 연결할 수 있습니다.

다음 절차에 따라 컴퓨터 입력 장치를 구성하십시오.

1. HID 장치를 검색 가능한 상태로 만든 후 내 Bluetooth 창을 열고 장치 목록에서 장치를 찾습니다. 장치가 표시되지 않으면 장치 검색을 수행합니다.
2. 장치 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 모든 서비스가 표시되는 내 Bluetooth 장치 창을 엽니다.
   일부 장치에서는 연결 또는 서비스 검색 허용 시 인증(또는 페어링)을 요구할 수 있습니다.
3. 컨트롤러 그룹의 HID (Human Interface Device) 사용 섹션에서 연결 단추를 클릭합니다.
   연결되면 내 Bluetooth 장치 창에 연결이 수립되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

인터페이스 장치의 사용을 중지하려면 컨트롤러 그룹의 HID (Human Interface Device) 사용 섹션에서 연결 끊기 단추를 클릭합니다.

맨 위로 | 목차로 이동 | 상표 및 법적 고지