Tillbaka till innehåll

# Använda mus och tangentbord

Med programvaran Intel® PROSet/Wireless Software kan du enkelt ansluta och använda olika Bluetooth*-aktiverade enheter, exempelvis mus, tangentbord och andra ingångsenheter, exempelvis en spelkontroll eller ritplatta. Sådana enheter kallas även HID-enheter (Human Interface Devices).

Profiler och roller som stöds:

- Human Interface Device Profile (HID) värd: gör det möjligt för dig att ansluta Bluetooth* HID-enheten till datorn

Gör följande när du ska konfigurera en ingångsenhet för datorn:

1. Gör din HID-enhet avkännbar och sök enheten i enhetslistan: öppna fönstret Min Bluetooth; om enheten inte visas utför du en sökning efter enheter.
2. Dubbelklicka på enhetsikonen när du ska öppna fönstret Min Bluetooth-enhet som visar alla tillgängliga tjänster.
   Enheten kan kräva autentisering (eller hopparning) för att göra det möjligt att ansluta till eller söka efter tjänster.
3. Klicka på knappen Anslut i avsnittet User Human Interface-enhet i gruppen Styrenheter.
   Så fort anslutningen har upprättats uppdateras fönstret Min Bluetooth-enhet och informerar om den upprättade anslutningen.

Om du vill avbryta användningen av gränssnittsenheten klickar du på knappen Koppla från i avsnittet User Human Interface-enhet i gruppen Styrenheter.

Tillbaka till toppen | Tillbaka till innehåll | Varumärken och friskrivningsklausuler