# Synkronisere personlige opplysninger over Bluetooth

Mange telefoner og andre Bluetooth-enheter gir tilgang til kontakter og andre PIM-data (PIM - Personal Information Manager) ved hjelp av Bluetooth. Hvis enheten støtter tilgang til PIM-data over Bluetooth, er en Datasynkronisering-gruppe tilgjengelig i vinduet Bluetooth-utstyrsoperasjoner og -innstillinger.

Med Intel® PROSet/Wireless Software kan du avlese kontakter fra enheten og lagre dem i en fil for sikkerhetskopiformål, og flytte kontakter fra en fil over på enheten (gjenopprette dem fra sikkerhetskopifilen).

Støttede profiler og roller:

- SYNC-klient: brukes til å ta sikkerhetskopi av kontakter og gjenopprette dem
- PBAP-klient (PBAP - Phone Book Access Profile): brukes til å ta sikkerhetskopi av kontakter

På enheter som støtter både SYNC- og PBAP-servere, er det bare mulig å åpne SYNC (da PBAP i realiteten er en del av SYNC).

## Sikkerhetskopiere og gjenopprette opplysninger om personlige kontakter

Merk: Du kan bare sikkerhetskopiere og gjenopprette hele kontaktdatabasen.

Slik starter du sikkerhetskopiering av PIM-data:

1. Klikk koblingen Synkronisere PIM-data med SYNC, velg navnet på filen med sikkerhetskopien, og klikk Arkivere i dialogboksen Lagre som fil.
2. Intel® PROSet/Wireless Software starter sikkerhetskopieringen.
   Når dataene er lagret i den valgte filen, vises fremdriftsindikatoren og fullføringsmeldingen for PIM-sikkerhetskopieringen.
3. Du gjenoppretter kontakter ved å velge Gjenopprette PIM-data med SYNC, velge en tidligere lagret kildefil for kontakter og klikke Åpne i dialogboksen Åpne.
   Merknad: Tjenesten Restore PIM Data with SYNC er ikke tilgjengelig hvis enheten ikke støtter SYNC-profilen.

Intel® PROSet/Wireless Software begynner gjenopprettingen. Når dataene er gjenopprettet på den tilkoblede enheten, vises fremdriftsindikatoren og fullføringsmeldingen for PIM-gjenopprettingen.