Zpět k obsahu

# Specifikace

Podporovaná základní rozhraní Bluetooth*:

- Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v3.0
- Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v2.1 + EDR (Extended Data Rate)
- Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v2.0 + EDR (Extended Data Rate)
- Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v1.2
- Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v1.1

Podporované profily Bluetooth*:

- Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - cíl a řadič
- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - zdroj a spotřebič
- Profil BIP (Basic Imaging Profile) - Push Responder
- Profil BPP (Basic Printing Profile) - odesílatel
- ID zařízení
- Profil telefonického připojení k síti (DUN) - datový terminál
- Profil faxu (FAX) - datový terminál
- Profil FTP (File Transfer Profile) - klient a server
- Profil GAVDP (Generic A/V Distribution Profile) - zdroj
- Profil GAP (Generic Access Profile)
- Profil GOEP (Generic Object Exchange Profile) - klient a server
- Profil HFP (Hands-Free Profile) - zvuková brána
- Profil HCRP (Hardcopy Replacement Profile) - hostitel
- Profil HSP (Headset Profile) - zvuková brána
- Profil zařízení uživatelského rozhraní (HID) - hostitel
- Profil OPP (Object Push Profile) - klient a server
- Profily PAN (Personal Area Network Profile): PAN-U - klient a PAN-GN (Group Ad-hoc Network)
- Profil PBAP (Phone Book Access Profile) - klient telefonního seznamu
- Profil SPP (Serial Port Profile) - zařízení A a B
- Profil SDAP (Service Discovery Application) - klient a server
- Profil SYNC (Synchronization Profile) - klient

Protokoly Bluetooth*:

- Protokol AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol)
- Protokol AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol)
- Protokol BNEP (Bluetooth* Network Encapsulation Protocol)
- Protokol L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)
- Protokol LMP (Link Manager Protocol)
- Protokol OBEX (Object Exchange Protocol)
- Protokol RFCOMM (RF Communication)
- Protokol SDP (Service Discover Protocol)

Funkce:

- Intuitivní uživatelské rozhraní známé z průzkumníka
- Splňuje specifikace Bluetooth* 3.0, 2.1 a 2.0 SIG BQE a je uvedeno v seznamu zařízení podporujících tyto protokoly
- Obslužná rutina příkazů ATx (AT Command Handler)

Seznam zkratek:

A2DP | - Advanced Audio Distribution Profile
AFH | - Adaptive Frequency Hopping
AMP | - Alternate MAC/PHY
AVRCP | - Audio/Video Remote Control Profile
BIP | - Basic Imaging Profile
BPP | - Basic Printing Profile
EDR | - Enhanced Data Rate
EEPROM | - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EMC | - elektromagnetická kompatibilita (electromagnetic compliance)
FTP | - File Transfer Protocol
HFP | - Hands-Free Profile
HSP | - Headset Profile
ISM band | - Industrial Scientific and Medical Band (průmyslové, vědecké a zdravotnické pásmo)
Adaptér LAN | - adaptér místní sítě (Local Area Network)
MAC/PHY | - Media Access Control/Physical Layer
OBEX | - Object Exchange
OPP | - Object Push Profile
PBAP | - Phone Book Access Profile
PIN | - Personal Identification Number
TCP/IP (síťový protokol) | - Transmission Control Protocol / Internet Protocol
VoIP | - Voice over IP

Zpět na začátek | Zpět k obsahu | Ochranné známky a odmítnutí zodpovědnosti