# العمل على ملفات عبر Bluetooth

مع Intel® PROSet/Wireless Software، يمكنك مشاركة المجلدات المحلية الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع أجهزة Bluetooth الأخرى، ونقل أي نوع من الملفات بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Bluetooth، وإنشاء ملفات ومجلدات أو مسحها من جهاز Bluetooth، واستخدام مساعد "إرسال إلى" من قائمة Microsoft Office لإرسال ملفات إلى جهاز Bluetooth.

تشمل خواص نقل الملف المدعوم التالي:

- عميل وخادم بروتوكول نقل الملفات (FTP)
- خادم خاصية التصوير الأساسية (BIP)
- وضع الاستجابة الفردية (SRM) في Object Exchange (OBEX) 1.5
- تتسم كافة خواص OBJX بأنها ذات سرعة 3.0+HS (سرعة عالية)
- تكامل Microsoft Office لعميل خاصية خدمة نقل العناصر (OPP)

إذا كان جهاز Bluetooth البعيد يدعم جهاز Bluetooth 3,0 + HS القياسي، فإن معظم عمليات نقل الملفات يتم تنفيذها تلقائيًا في وضع السرعة العالية باستخدام محول WiFi.

## نقل الملفات وإدارتها عبر رابط Bluetooth

للوصول إلى الملفات والمجلدات في جهاز Bluetooth، يوفر Intel® PROSet/Wireless Software طريقة عرض متكاملة فيWindows Explorer لنظام ملفات جهاز Bluetooth. هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتبادل الملفات مع أجهزة Bluetooth بعيدة. يمكنك باستخدامها القيام بما يلي:

- استعراض الملفات والمجلدات في جهاز Bluetooth
- نقل الملفات بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز Bluetooth
- إنشاء المجلدات أو مسحها من جهاز Bluetooth

يمكن تنفيذ كل هذه العمليات من خلال واجهة قياسية تشبه واجهة Explorer.

يمكن الوصول إلى الملفات والمجلدات المشتركة البعيدة بطريقتين:

1. النقر فوق استعراض المجلد البعيد من مجموعة تبادل الملفات ضمن النافذة "وظائف وإعدادات جهاز Bluetooth".
2. النقر فوق المجلد الظاهري المسمى باسم جهاز Bluetooth في Windows Explorer (جهاز الكمبيوتر، المجموعة آخر). يتم إنشاء هذا المجلد الظاهري تلقائيًا لكل جهاز Bluetooth تتم إضافته لديه قدرة خادم Bluetooth FTP.

في كلتا الحالتين، تظهر بنية ملف جهاز Bluetooth هذا في عرض متصفح Windows Explorer العادي. يمكنك من خلال هذه النافذة إدارة جميع عمليات الملفات العادية بنفس الطريقة التي يتم بها إدارة الملفات المحلية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: أثناء تبادل بيانات OBEX، يمكن أن يطلب الجهاز البعيد كلمة مرور. وقد تتطلب كلمة المرور إدخال معلومات نصية وعرضها للمستخدم. تستخدم كلمة المرور هذه ببساطة ويتم التحقق من صحتها فقط لإجراء اتصال OBEX المباشر بين الجهازين المتصلين ببعضهما البعض عبر تقنية Bluetooth. في حالة طلب كلمة مرور من قبل الجهاز البعيد، سيظهر مربع حوار Hekhx للمستخدم حيث يمكنه إدخال كلمة المرور. يجب على كلا الجهازين إدخال نفس كلمة المرور للتحقق من صحة اتصال OBEX وتشغيله. إذا لم تكن كلمتا المرور متطابقتين، فسيتم إنهاء الاتصال.

## مشاركة المجلد المحلي لأجهزة Bluetooth الأخرى

باستخدام Intel® PROSet/Wireless Software، يمكنك مشاركة المجلدات الموجودة على الحاسوب الخاص بك مع أجهزة Bluetooth الأخرى. يمكن تنفيذ ذلك باستخدام نافذة "إعدادات Bluetooth". لمزيد من التفاصيل، راجع القسم تهيئة المجلد المشترك.

## إرسال ملفات من Microsoft Office إلى جهاز Bluetooth

باستخدام Intel® PROSet/Wireless Software، يمكنك نقل ملفات برنامج Microsoft Office إلى أجهزة Bluetooth أخرى. يمكن تنفيذ هذا مع تطبيقات Microsoft Word وExcel وAccess وPower Point بالإصدارات التالية:

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010

لإرسال مستند Microsoft Office مفتوح إلى جهاز Bluetooth بعيد، قم بما يلي:

1. بناءً على إصدار Microsoft Office الذي تستخدمه، حدد الإجراء إرسال إلى Bluetooth من القائمة أو شريط الأدوات. من فضلك، راجع تعليماتMicrosoft Office للتعرف على كيفية فعل ذلك. تظهر النافذة "Bluetooth File Transfer".
2. بعد فتح النافذة "Bluetooth File Transfer"، حدد وجهة جهاز Bluetooth وانقر فوق الزر التالي.
3. تظهر نافذة تقدم نقل الملف ويتم إرسال المستند الحالي المفتوح إلى جهاز Bluetooth المحدد. ويتم إعلامك عند اكتمال هذه العملية.

## استلام جهاز الكمبيوتر للملفات من جهاز Bluetooth

عندما يبدأ جهاز Bluetooth آخر في نقل ملف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (على سبيل المثال، باستخدام أمر إرسال عبر Bluetooth)، سوف تظهر نافذة الرسالة "استلام الملفات" موفرةً مسار الوجهة الافتراضي الخاص بالملفات الواردة.

ملاحظة: تظهر هذه النافذة تلقائيًا فقط إذا كان جهاز bluetooth يستخدم خاصية BIP لنقل الملف. وعادةً، تُستخدم هذه الخاصية لإرسال صور من جهاز محمول إلى جهاز الكمبيوتر. لاستلام جميع أنواع الملفات الأخرى المرسلة باستخدام خواص أخرى (على سبيل المثال، OPP)، ابدأ عملية استلام ملف من قائمة شريط أدوات Bluetooth.

يمكنك من خلال نافذة "استلام الملفات" تغيير مجلد الوجهة الافتراضي الذي يتم فيه حفظ الملفات/الصور الواردة. ولتنفيذ ذلك، اتبع هذه الخطوات:

1. انقر فوق استعراض وحدد مجلدًا.
2. بعد تحديد مسار، انقر فوق قبول لبدء نقل الملف.
3. إذا كنت تستلم عددًا من الملفات، يمكنك النقر فوق زر قبول الكل للتأكيد على نقل جميع الملفات مرة واحدة.

لرفض ملف وارد واحد، انقر فوق رفض، ولرفض جميع الملفات الواردة، انقر فوق رفض الكل.