Naar inhoudsopgave

# Muis en toetsenbord gebruiken

Met Intel® PROSet/Wireless Software kunt u eenvoudig verbinding maken met en gebruik maken van verschillende Bluetooth*-apparaten, zoals een muis, toetsenbord of ander invoerapparaat zoals een gamecontroller of een tekentablet. Dergelijke apparaten worden ook wel HID's genoemd (Human Interface Devices).

Ondersteunde profielen en rollen:

- HID-host (Human Interface Device Profile): hiermee kunt u een Bluetooth*-HID-apparaat verbinden met de computer

Gebruik de volgende procedure om een invoerapparaat voor de computer te configureren:

1. Zorg ervoor dat uw HID-apparaat detecteerbaar is en zoek het apparaat in de lijst met apparaten: open het venster Mijn Bluetooth. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, voert u een zoekopdracht naar apparaten uit.
2. Dubbelklik op het pictogram van het apparaat om het apparaatvenster in Mijn Bluetooth te openen. Hier worden alle beschikbare services weergegeven.
   Mogelijk is voor uw apparaat een bevestiging (of koppeling) nodig om verbinding te kunnen maken of te zoeken naar services.
3. Klik op de knop Verbinden in de sectie HID (Human Interface Device) gebruiken van de groep Controllers.
   Zodra een verbinding tot stand is gebracht, wordt het apparaatvenster in Mijn Bluetooth bijgewerkt om u te informeren over de ingestelde verbinding.

Als u het interfaceapparaat niet meer wilt gebruiken, klikt u op de knop Verbinding verbreken in de sectie HID (Human Interface Device) gebruiken van de groep Controllers.

Naar boven | Naar inhoudsopgave | Handelsmerken en vrijwaringen