Zpět k obsahu

# Použití sériových portů

Software Intel® PROSet/Wireless Software poskytuje virtuální sériové porty, které lze použít jako náhradu kabelového připojení pro starší aplikace vyžadující k činnosti sériové připojení.

Virtuální sériový port může po nainstalování použít libovolná starší aplikace pro připojení k libovolnému zařízení prostřednictvím virtuálního sériového portu stejně, jako kdyby byla příslušná dvojice zařízení propojena skutečným sériovým kabelem.

Podporované profily a role:

- Profil SPP (Serial Port Profile) - zařízení A a B: Umožňuje použít příchozí i odchozí virtuální sériové porty.

Poznámka: Sériové porty nainstalované pro konkrétní zařízení lze použít pouze pro komunikaci s tímto zařízením. Chcete-li nakonfigurovat sériové porty pro jiná zařízení Bluetooth*, musíte nainstalovat další sériové porty.

### Instalace odchozího virtuálního sériového portu

Chcete-li nainstalovat odchozí virtuální sériový port, postupujte následovně:

1. Přepněte zařízení do zjistitelného režimu a nalezněte je v seznamu zařízení: Otevřete okno Můj Bluetooth. Pokud není příslušné zařízení zobrazeno, proveďte hledání zařízení.
2. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno Můj Bluetooth, ve kterém budou zobrazeny všechny dostupné služby.
   Zařízení může vyžadovat před povolením připojení nebo dokonce hledáním služeb ověření (nebo spárování).
3. V části Instalace sériového portu ve skupině Komunikace klepněte na tlačítko Nainstalovat.
   Po konfiguraci ovladače je obsah okna aktualizován informacemi o nainstalovaných sériových portech.

Chcete-li odinstalovat odchozí virtuální sériový port, v části Instalace sériového portu ve skupině Komunikace klepněte na tlačítko Odinstalovat.

### Instalace příchozího virtuálního sériového portu

Chcete-li nainstalovat příchozí virtuální sériový port, postupujte následovně:

1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Můj Bluetooth v oznamovací oblasti a vyberte příkaz Nastavení Můj Bluetooth...
2. V okně Nastavení Můj Bluetooth vyberte položku Nastavení sériových portů.
3. V seznamu virtuálních sériových portů klepněte na tlačítko Přidat.... Po konfiguraci ovladače je obsah okna aktualizován informacemi o nainstalovaných sériových portech.

Chcete-li odinstalovat příchozí virtuální sériový port, v části Nastavení sériového portu v okně Nastavení Můj Bluetooth klepněte na tlačítko Odebrat.

Zpět na začátek | Zpět k obsahu | Ochranné známky a odmítnutí zodpovědnosti