# Kontrollere og konfigurere Bluetooth

Du får tilgang til vinduet Bluetooth-innstillinger ved å åpne Bluetooth-menyen i systemstatusfeltet, og velge menyelementet Bluetooth-innstillinger. Vinduet Bluetooth-innstillinger vises. Konfigurer Bluetooth som beskrevet i de neste avsnittene.

## Administrere radiostatus for Bluetooth

Med applikasjonene fra Intel® PROSet/Wireless Software i systemstatusfeltet kan du slå Bluetooth-radiomodulen av og på fra datamaskinen:

1. Hvis du vil slå Bluetooth-radioen på, høyreklikker du Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet og velger deretter Slå adapteren på.
2. Hvis du vil slå Bluetooth-radioen av, klikker du Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet og velger deretter Slå adapteren av eller åpner vinduet Bluetooth-innstillinger og merker av for Slå av Bluetooth-adapteren i kategorien Alternativer.

## Konfigurering av delte mapper

Hvis du vil administrere fildelingsalternativene for Bluetooth, velger du kategorien Utdelt mappe i vinduet Bluetooth-innstillinger.

### Aktivere fildeling

Hvis du vil tillate fildeling fra datamaskinen, følger du disse trinnene:

1. Merk av for La Bluetooth-fjernutstyr bla gjennom delt mappe.
2. Klikk Bla gjennom for å velge den lokale banen for Delt mappe på datamaskinen.
3. Klikk OK.
   Alle filer og mapper i banen for Delt mappe deles med Bluetooth-enheter.

#### Konfigurere lesetilgang til delte filer

Du kan begrense tilgangen for fjernutstyr til lesetilgang i den delte mappen ved å fjerne avmerkingen for La Bluetooth-fjernutstyr endre innhold i delt mappe.

### Deaktivere fildeling

Hvis du ikke vil tillate fildeling fra datamaskinen, fjerner du avmerkingen for La Bluetooth-fjernutstyr bla gjennom delt mappe og klikker OK.

## Konfigurering av lyd

Hvis du vil administrere lydalternativer for Bluetooth, velger du kategorien Lyd i vinduet Bluetooth-innstillinger.

#### Aktivere SCMS-T-innholdsbeskyttelse (Serial Copy Management System-innholdsbeskyttelse)

Intel® PROSet/Wireless Software virker med hodetelefoner som er beskyttet av DRM-systemet (Digital Rights Management-systemet) for SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Hvis du bare vil tillate lydtilkobling for enheter som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse, merker du av for Forbinde med lydanordning bare hvis SCMS-T innhold beskyttelse er støttet.

#### Synkronisere Skype-bruk med de valgte Bluetooth-hodetelefonene

Intel® PROSet/Wireless Software sender automatisk Skype-samtaler til noen av de tilkoblede Bluetooth-hodetelefonene. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du alternativet Sett Skype Switching i stand og velger navnet på Bluetooth-lydhodetelefonene som tidligere var koblet til, i rullegardinsmenyen.

Merk: Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis det ikke er installert Skype-programvare på datamaskinen.

## Innstillinger for høy hastighet

Med Intel® PROSet/Wireless Software kan du dra nytte av dataoverføring med høy hastighet over Bluetooth-enheter som støtter Bluetooth v3.0+HS-spesifikasjonen.

Hvis du vil administrere alternativer for høy hastighet, velger du kategorien Bluetooth 3.0+HS i vinduet Bluetooth-innstillinger.

#### Aktivere støtte av høy hastighet

Hvis du vil tillate støtte for Bluetooth v3.0+HS-spesifikasjonen, merker du av for Aktivere støtte av høy hastighet.